表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP-5B10 (COM1/2) SP-5B90 (COM1/2) ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) | 1A | (株)キーエンス製変換コネクタ OP-26486 + (株)キーエンス製接続ケーブル OP-26487 |
GP-4115 (COM1) | 1B | 自作ケーブル + (株)キーエンス製変換コネクタ OP-26486 + (株)キーエンス製接続ケーブル OP-26487 |

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。