### TC200Sシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー 1 | X000 - XF7F | X00W - XF7W |  | ※1
入力リレー 2 | I000 - IF7F | I00W - IF7W | ※1
出力リレー 1 | Y000 - YF7F | Y00W - YF7W | ※1
出力リレー 2 | O000 - OF7F | O00W - OF7W | ※1
内部リレー | R000 - R77F | R00W - R77W | ※1
拡張内部リレー 1 | G000 - GF7F | G00W - GF7W | ※1
拡張内部リレー 2 | H000 - HF7F | H00W - HF7W | ※1
拡張内部リレー 3 | J000 - JF7F | J00W - JF7W | ※1
拡張内部リレー 4 | K000 - KF7F | K00W - KF7W | ※1
特殊補助リレー | A000 - A16F | A00W - A16W | ※1
ラッチリレー | L000 - L07F | L00W - L07W | ※1
シフトレジスタ | S000 - S07F | S00W - S07W | ※1
エッジリレー | E000 - E77F | E00W - E77W | ※1
タイマ（接点） | T000 - T77F | T00W - T77W | ※1 ※2
カウンタ（接点） | C000 - C77F | C00W - C77W | ※1 ※3
タイマ / カウンタ（現在値） | ------ | P000 - P77F | ※1
タイマ / カウンタ（設定値） | ------ | V000 - V77F | ※1
汎用レジスタ 1 | ------ | D000 - DF7F | ※1
汎用レジスタ 2 | ------ | B000 - BF7F | ※1
汎用レジスタ 3 | ------ | U000 - UF7F | ※1
汎用レジスタ 4 | ------ | M000 - MF7F | ※1
汎用レジスタ 5 | ------ | Q000 - QF7F | ※1

※1デバイスフォーマットは以下の通りです。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。 ※2タイマ(接点)のアドレス範囲はT00W - T77Wですが、内部メモリ領域は不連続になっています。T00W - T37WとT40W - T77Wのように2領域に分かれています。 ※3カウンタ(接点)のアドレス範囲はC00W - C77Wですが、内部メモリ領域は不連続になっています。C00W - C37WとC40W - C77Wのように2領域に分かれています。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語