表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 6A | シュナイダーエレクトリック製三菱FX接続ケーブル CA3-CBLFX/1M-01 (1m) または CA3-CBLFX/5M-01 (5m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※5 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD |
GP-4116 (COM1) | 6B | シュナイダーエレクトリック製三菱PLC FXシリーズ直結ケーブル ZC9CBFX11 (1m) または ZC9CBFX51 (5m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※5 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD |
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000 ※6 | 6C | シュナイダーエレクトリック製三菱PLC FXシリーズ直結ケーブル ZC9CBFX11 (1m) または ZC9CBFX51 (5m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※5 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD |

※c-2ST-6200を除く

※5機種により対応する機能拡張ボードが異なります。

CPU | 機能拡張ボード
FX1S、FX1N | FX1N-422-BD
FX2N | FX2N-422-BD
FX3U、FX3UC | FX3U-422-BD
FX3G、FX3S | FX3G-422-BD

※6RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port