接続構成

通信設定

結線図

使用可能デバイス

コマンドフォーマット

## 接続構成

重要:

- 1台の表示器(SP-5B10を除く)で複数のドライバを使用する場合、以下の制限があります。

- Rockwell Automation, Inc.のDH-485ドライバを同時に使用することはできません。

- Schneider Electric SAのUni-Telwayドライバを同時に使用することはできません。

- Siemens AGのSIMATIC S7 MPI直結ドライバを同時に使用することはできません。

- 本ドライバ（通信速度38400以上）をCOM1とCOM2の両方で使用することはできません。

- 1：1接続

- n：1接続の場合

MEMO

- 表示器（スレーブ）の接続可能台数は接続機器によって異なります。接続機器の仕様を確認してください。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 結線図

以下に示す結線図と接続機器のメーカーが推奨する結線図が異なる場合がありますが、

本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体のFG端子はD種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- 表示器内部でSGとFGは接続されています。接続機器とSGを接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。

- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。

### コマンドフォーマット

本ドライバは以下のコマンドをサポートしています。

機能 | ファンクションコード | 最大点数
--- | --- | ---
Read Coils | 0x01 | 2000ビット
Read Discrete Inputs | 0x02 | 2000ビット
Read Holding Registers | 0x03 | 125ワード
Read Input Registers | 0x04 | 125ワード
Write Single Coils | 0x05 | 1 bit
Write Single Register | 0x06 | 1ワード
Diagnostics | 0x08 / 0x00, 0x00 | -
Write Multiple Coils | 0x0F | 1968ビット
Write Multiple Registers | 0x10 | 123ワード
Mask Write Register | 0x16 | 1ワード
Read/Write Multiple Registers | 0x17 | 読出し：125ワード 書込み：121ワード
Read Device Identification*1 | 0x2B / 0x0E | -

*1 Read Device Identification

オブジェクトID | オブジェクト名 | 備考
0x00 | VendorName | ベンダー名 Pro-face
0x01 | ProductCode | プロダクトコード。機器設定の[プロダクトコード]を設定していない場合は、機種名が返信されます。 例 ST-6500WAD
0x02 | MajorMinorRevision | ランタイムバージョン 例 3.0.0.42
0x03 | VendorUrl | ベンダーURL www.pro-face.com
0x04 | ProductName | プロダクト名 BLUE
0x05 | ModelName | 機種名 例 ST-6500WAD
0x06 | UserApplicationName | プロジェクト名 / ターゲット名 例 Project1/Target01