### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は設定ソフト (ConfiguratorWD) で行います 。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 設定ソフトを起動します。

2. [環境]メニューから[パソコンIP選択]を選択し、[パソコンIP選択]画面を表示します。

3. [パソコンIPアドレスを指定する]オプションを選択し、[OK]をクリックします。

4. [検索]メニューから[ブロードキャスト検索]オプションを選択します。
   接続されている接続機器外部装置が表示されます。

5. 接続機器外部装置をクリックしてIPアドレスを設定し、[編集]メニューから[IPアドレスの設定]コマンドを選択します。

6. [次のIPアドレスを使用する]オプションを選択します。

7. 表示器のIPアドレスを「192.168.1.5」に設定し、[OK]をクリックします。

8. [編集]メニューから[通信設定]を選択し、[通信設定]画面を表示します。

9. 項目を以下の値に設定し、[OK]をクリックします。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   通信プロトコル選択 | UDP
   動作モード選択 | サーバ接続
   通信モード | MEWTOCOL
   待ち受けポートNo. | 60001
   無通信コネクション切断時間 | 15

10. [OK]をクリックします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。