### 接続機器

エンジニアリングソフトMELSOFT GX Works3を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細については、接続機器のマニュアルを参照してください。

1. エンジニアリングソフトを起動します。

2. ツリービューの[パラメータ]を展開し、使用中の接続機器を選択し、[ユニットパラメータ]の[485シリアルポート]をダブルクリックします。

3. [ユニットパラメータ485シリアルポート]ウィンドウで以下のパラメータを指定します。

- 基本設定

  設定項目 | 設定値
  プロトコル形式 | MCプロトコル
  データ長 | 8bit
  パリティ | 奇数
  ストップビット | 1bit
  ボーレート | 19200
  サムチェック | はい

- 固定設定

  設定項目 | 設定値
  伝文形式 | 形式5

MEMO

- フォーマットは、BLUEとエンジニアソフトウェアで表示が異なります。

  ドライバープロパティでは[形式] | 機器プロパティでは[3Cフレーム形式4オプション] | エンジニアソフトウェア
  QnA互換4Cフレーム：形式5 | (オプション) ※ | バイナリ
  QnA互換3Cフレーム：形式4 | X.Y 8進数 | ASCII (X.Y OCT)
  X.Y 16進数 | ASCII (X.Y HEX)

※[形式]が[QnA互換4Cフレーム：形式5]の場合、[3Cフレーム形式4オプション]の設定は無視されます。