接続構成

通信設定

サポートされているデータタイプ

## 接続構成

- 1:1直結（イーサネットモジュールまたは内蔵イーサネットポート）の場合

  番号 | 名前 | 備考
  --- | --- | ---
  (1) | Schneider Electric製イーサネットケーブル490 NTC 000 |

- 1:1接続（イーサネットスイッチ/イーサネットHUB使用）の場合

  番号 | 名前 | 備考
  --- | --- | ---
  (1) | Schneider Electric製イーサネットケーブル490 NTW |
  (2) | Schneider Electric製イーサネットHUB 499 NEH 181 00 499 NEH 104 10 499 NEH 251 00 |
  (3) | 10BASE-T自動イーサネット |

- 1:n接続の場合

  MEMO

  - 接続機器の最大接続台数は64台です。

- n:1接続の場合

  MEMO

  - 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。接続機器の仕様を確認してください。

- n:m接続の場合

  MEMO

  - 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。接続機器の仕様を確認してください。
  - 接続機器の最大接続台数は64台です。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## サポートされているデータタイプ

サポートされているデータタイプ(デバイス)の要素を以下の表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。