### 接続機器の設定

通信設定はCPUユニット上のイーサネットポートのロータリスイッチとラダーソフトSX-Programmer Expert (D300win)で行います。

詳細については、富士電機（株）のMicrex-SXシリーズD300Winユーザーズマニュアルを参照してください。

##### ロータリスイッチの設定

CPU上のイーサネットポートのロータリスイッチを「0」に設定します。

##### ラダーソフトの設定

1. D300winを起動します。

2. [ファイル]メニューから[新規プロジェクト]を選択し、[新規プロジェクト]ダイアログボックスからCPUを使用するテンプレートを選択します。

3. プロジェクトツリーの[System Definition]をダブルクリックし、システム構成登録画面を表示します。

4. CPUを右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択します。

5. [モジュールプロパティ]ダイアログボックスの[パラメータ]をクリックします。

6. [CPUパラメータ]ダイアログボックスの[IPアドレス・ゲートウェイ設定]タブを選択します。

7. [IPアドレス・ゲートウェイ設定]にIPアドレスとサブネットマスクを次のように入力します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

8. [IPアドレス・ゲートウェイ設定]タブの[詳細設定]を選択します。

9. [自己ポート基準番号]を選択し、CPUユニット上のイーサネットポートのポート番号に「773」を入力します。

MEMO

- BLUEの機器設定のポート番号は、設定済みのポート番号に「251」を加えた値を設定してください。
  例えばポート番号の設定が「773」の場合は、BLUEの機器設定でポート番号に「1024」を指定します。

10. システム定義画面の[ファイル]メニューで[終了]を選択します。

11. [ビルド]メニューから[メイク]を選択し、プロジェクトをコンパイルします。

12. [オンライン]メニューから[プロジェクトコントロール]を選択し、[ダウンロード]をクリックします。

13. ダウンロードする項目をすべて選択し、[OK]をクリックします。

14. ダウンロードが正常に実行されたら、[リセット]をクリックします。

通信設定はこれで完了です。

MEMO

- SPH5000Mシリーズ以外を使用する場合は、ドライバのプロパティで[CPUシリーズ] から「他のCPU」を選択してください。
- SPH5000Mシリーズを含むマルチCPU構成では、SPH5000Mシリーズと通信しない場合でも、ドライバのプロパティで[CPUシリーズ]から[SPH5000M]を選択してください。