接続構成

通信設定

使用可能デバイス

## 接続構成

- 1:1接続

- 1:n接続

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は 64台です。

- 1:n接続（iQ-Rシリーズを中継するネットワーク外へのアクセス）

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は 64台です。

- ネットワーク経由で通信する場合は、タイムアウトを中継局の応答監視時間よりも大きな値に設定してください。

ネットワーク外アクセスの設定例を以下に示します。

アクセスする接続機器 | ポートNo. | 局番 | ネットワークNo. | PC番号 | 要求先ユニットのI/O番号 | 要求先ユニットの局番号
接続機器 (1) | 1025 | 5 | 0 | 255 | 1023 | 0
接続機器 (11) | 1026 | 5 | 2 | 6 | 1023 | 0
接続機器 (22) | 1027 | 5 | 3 | 8 | 32 | 15

- n：1接続の場合

MEMO

- 接続できる表示器の最大数は、以下のとおりです。
  iQ-Rシリーズ
  CPUユニットイーサネットポート：16
  RJ71EN71: 64
  iQ-Fシリーズ: 8

- n:m接続

MEMO

- 接続できる表示器の最大数は、以下のとおりです。
  iQ-Rシリーズ
  CPUユニットイーサネットポート：16
  RJ71EN71: 64
  iQ-Fシリーズ: 8
- 接続機器の最大接続台数は 64台です。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。