### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（MP720 Ver.7.33.0100）で行います。次の内容を設定します。

(1) メインCPUの設定

(2) ステッピングモーターの設定

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### メインCPUの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトファイルを作成します。[機種]リストからメインCPUを選択します。

3. [Start]タブの[モジュール構成]をクリックします。
   [MC-Configurator]が起動します。

4. 使用するCPUの[218IFD]をダブルクリックします。

5. [パラメータ設定]タブをクリックします。

6. [伝送パラメータ設定]グループの[IPアドレス]と[サブネットマスク]を次のように設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

7. 使用するCPUの[SVC32]回路番号を「1」に設定します。
   表示器で設定した回線番号と同じ値を設定します。

8. 使用するCPUの[SVC32]を開き、[01 UNDEFINED]をダブルクリックします。

9. ツリービューの[Stepping]で[Wild Card SteppingMotorDRV]を選択し、[OK]をクリックします。

10. [Wild Card SteppingMotorDRV]の局番は「3」に設定します。

11. 設定内容を接続機器に書込みます。

重要

- 設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。
  チェックを付けずに転送すると、接続機器を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。

##### ステッピングモーターの設定

通信設定はロータリースイッチ（S1とS2）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

ロータリスイッチ | 設定値 | 設定内容
S1（×10） | 0 | 局アドレス
S2（×1） | 3

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。