### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト(TIA Portal [STEP7 V11-V20])で行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. [Start]メニューで[Create new project]を選択し、プロジェクトを作成します。

3. [Devices & networks]で[Add new device]を選択します。

4. 接続機器を選択し、ファームウェアの正しいバージョンを入力します。[OK]をクリックします。接続機器のファームウェアバージョンは、オンラインモードで確認できます。

MEMO

- 接続機器のファームウェアバージョンは、オンラインモードで確認できます。

- 接続機器のファームウェアバージョンがTIA Portal (STEP7 V11-V20)でサポートされていることを確認してください。
  接続機器をTIA Portal (STEP7 V11-V20)によってサポートされていないファームウェアバージョンに接続すると、通信できない場合があります。
  その場合は、ファームウェアをTIA Portal (STEP7 V11-V20)によってサポートされているバージョンに変更してください。

5. [Project tree]の接続機器で、[Device configuration]を選択します。

6. [Device view]タブをクリックし、接続機器から[PROFINET interface_1]を選択します。

7. [Add new subnet]をクリックし、ネットワークに以下の設定を入力します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   IP address | 192.168.0.1
   Subnet mask | 255.255.255.0

8. データブロックを追加します。

9. 適切なデバイスを選択し、[Compile]アイコンをクリックします。

10. プロジェクトを保存し、接続機器に転送します。

MEMO

- ラダーソフトに[Only allow secure PG/PC and HMI communication]チェックボックスがある場合はチェックを外してください。このチェックボックスを選択した場合、表示器は接続機器と通信できなくなります。

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

- 接続機器がUserManagement機能を使用する場合は、BLUEのドライバの機器のプロパティ、またはハードウェア設定で、パスワードを設定します。