IPC COMポート

IPCの終端抵抗

## IPC COMポート

接続機器とIPCを接続する場合、使用できるCOMポートはシリーズと通信方式によって異なります。詳細はIPCのマニュアルを参照してください。

### 使用可能ポート

シリーズ | 使用可能ポート
--- | ---
RS-232C | RS-422/485 (4線式) | RS-422/485 (2線式)
PS5000 (スリムパネルタイプCore i3モデル)※1 | COM1、COM2※2 | COM2※2 | COM2※2
PS5000 (スリムパネルタイプAtomモデル)※1 | COM1、COM2※3 | COM2※3 | COM2※3
PS5000 (耐環境パネルタイプ)※4 | COM1 | - | -
PS5000 (モジュラータイプ PFXPU/PFXPP/PFXPL2B5-6)※1 | COM1※3 | COM1※3 | COM1※3
PS5000 (モジュラータイプ PFXPL2B1-4)※1 | COM1、COM2※3 | COM2※3 | COM2※3
PS6000 (アドバンストボックス/スタンダードボックス) | COM1※5 | ※6 | ※6
PS6000 (ベーシックボックス) | COM1※5、COM2※5 | COM1※5、COM2※5 | COM1※5、COM2※5
PSA6000 | COM1 | COM2※2 | COM2※2

※1オプションのインターフェイスモジュールは使用できません。 ※2通信方式をBIOSで設定する必要があります。BIOSの詳細はIPCのマニュアルを参照してください。 ※3通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。ディップスイッチはIPCのマニュアルを参照してください。 ※4接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、表示器側のコネクタをM12 Aコード8ピン(ソケット)に読み替えてください。ピン配列は結線図に記載している内容と同じです。M12 AコードのコネクタにはPFXZPSCNM122を使用してください。 ※5本体上のCOM以外に、オプションインターフェイス上のCOMポートを使用することもできます。 ※6拡張スロットにオプションインターフェイスを取り付ける必要があります。

## IPCの終端抵抗

IPCの終端抵抗を使用する場合は、結線図から表示器側の終端抵抗を削除してください。IPCの終端抵抗を使用するには、以下の条件が満たされている必要があります。

- 終端抵抗がIPCに組み込まれている。

- IPCの抵抗値と結線図に記されている抵抗値が等しい。

終端抵抗と抵抗値の詳細については、ハードウェアマニュアルを参照してください。