### 9H

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：D-Sub 9ピン(プラグ) ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(2) | AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 |
(3) | （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 |
(4) | （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB |
(5) | 終端抵抗 コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(6) | 自作ケーブル コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |

重要:

- 表示器の 5V出力（6番ピン）はSiemens製PROFIBUSコネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。

MEMO

- ケーブル長：100m以内

※1 電源I/Oケーブルは（株）アイエイアイ製CB-ERC2-PWBIO*** または CB-ERC2-PWBIO***-RBを推奨します。