接続構成

通信設定

使用可能デバイス

## 接続構成

MEMO

- 表示器をMELSEC iQ-R/iQ-Fに接続するには、iQ-R/Fシリーズイーサネット(SLMPクライアント)ドライバを使用します。
  Q/QnAシリーズイーサネットドライバが既に使用されている環境では、新しいドライバを追加できない場合に限り、MELSEC iQ-R/iQ-Fの接続にQ/QnAシリーズイーサネットドライバを使用してください。

- 1:1接続

- 1:n接続

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- 1:n接続 (ネットワーク越えアクセス)

MELSECNET/H、MELSECNET/10、イーサネット、QシリーズC24ユニットを経由した他局へのアクセスが可能です。

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- ネットワーク経由で通信する場合は、タイムアウトを中継局の応答監視時間よりも大きな値に設定してください。

- 中継局がiQ-Rシリーズの場合は、ファームウェアバージョン9以降のユニットを使用してください。

- iQ-Fシリーズは中継局として使用できません。

- ネットワークを使用して通信を行う接続機器が利用できるデバイスとアドレス範囲は、中継局のデバイスとアドレス範囲に限定されます。

- 接続局のイーサネットインタフェースモジュールQJ71E71-100を使用して、C24ユニット経由で他局にアクセスする場合は、イーサネットインタフェースユニットのシリアル番号の上位5桁が24032以上であることを確認してください。
  また、C24ユニット経由で他局にアクセスする場合は、中継局のCPUユニットに対してルーティング設定が必要です。
  ルーティングの設定方法については、接続機器のマニュアルを参照してください。

ネットワーク外アクセスの設定例を以下に示します。

接続機器 | ポート番号 | 局番 | ネットワーク番号 | PC番号 | 要求先ユニットのI/O番号 | 要求先ユニットの局番
接続機器 (1) | 1025 | 5 | 0 | 255 | 1023 | 0
接続機器 (11) | 1026 | 5 | 2 | 6 | 1023 | 0
接続機器 (22) | 1027 | 5 | 3 | 8 | 32 | 15

- n:1接続の場合

MEMO

- 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。
  MELSEC Qシリーズ：最大16台※1
  MELSEC -QnAシリーズ：最大8台。※2
  MELSEC -Lシリーズ：最大16台。
  MELSEC iQ-Rシリーズ：最大16台。
  MELSEC iQ-Fシリーズ：最大8台。

※1 接続機器の自動オープンUDPポート機能ではなく、オープン設定機能を使用してデータを転送する場合、表示器の最大接続台数は16台になります。また、接続機器の自動オープンUDPポート機能を使用する場合は、表示器の接続可能台数は無制限になります。

※2 接続機器の自動オープンUDPポート機能ではなく、パラメータ設定を使用してデータを転送する場合、表示器の最大接続台数は8台になります。また、接続機器の自動オープンUDPポート機能を使用する場合は、表示器の接続可能台数は無制限になります。

- n:m接続

MEMO

- 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。
  MELSEC Qシリーズ：最大16台※1
  MELSEC -QnAシリーズ：最大8台。※2
  MELSEC -Lシリーズ：最大16台。
  MELSEC iQ-Rシリーズ：最大16台。
  MELSEC iQ-Fシリーズ：最大8台。

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

※1 接続機器の自動オープンUDPポート機能ではなく、オープン設定機能を使用してデータを転送する場合、表示器の最大接続台数は16台になります。また、接続機器の自動オープンUDPポート機能を使用する場合は、表示器の接続可能台数は無制限になります。

※2 接続機器の自動オープンUDPポート機能ではなく、パラメータ設定を使用してデータを転送する場合、表示器の最大接続台数は8台になります。また、接続機器の自動オープンUDPポート機能を使用する場合は、表示器の接続可能台数は無制限になります。

- マルチCPUシステム

  MEMO

  - CPUの号機No.はCPUスロットを1号機、1号機から右に2号機、3号機、4号機と割り付けられています。
  - マルチCPUシステムでは直接接続していないCPUへアクセスすることができます。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。