### 接続機器の設定

接続機器の設定は接続するポートによって異なります。

##### CPU上のツールポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[ツールポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
データ長 | 8
パリティチェック | 奇数
ストップビット | 1
モデム接続 | しない
ユニットNo. | 1

##### コミュニケーションカセットを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[COM1(2)ポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
データ長 | 8
パリティチェック | 奇数
ストップビット | 1
通信モード | コンピュータリンク
モデム接続する | OFF
ユニットNo. | 1

※ AFPG806のCOM1については、カセット裏面の内蔵スイッチの設定を行う必要があります。

ディップ スイッチ | 設定 | 設定内容
SW1-2 | OFF | 伝送速度