### 10C

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：D-Sub 9ピン(ソケット) SIO変換器側：D-Sub 9ピン(ソケット) |
(2) | （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* |
(3) | 自作ケーブル コネクタ SIO変換器側 TB1：リンク接続端子台 TB2：電源および非常停止端子台 ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(4) | AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 |
(5) | （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 |
(6) | （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB |
(7) | 終端抵抗 コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(8) | 自作ケーブル コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |

MEMO

- 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内

※1 電源I/Oケーブルは（株）アイエイアイ製CB-ERC2-PWBIO*** または CB-ERC2-PWBIO***-RBを推奨します。