### XGK-CPUE

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力/出力リレー | P00000 - P2047F | P0000 - P2047 |  | ※1
補助リレー | M00000 - M2047F | M0000 - M2047 | ※1
キープリレー | K00000 - K2047F | K0000 - K2047 | ※1
リンクリレー | L000000 - L11263F | L00000 - L11263 | ※1
特殊リレー | F00000 - F2047F | F0000 - F2047 | ※2
タイマ（接点） | T0000 - T2047 | ------ | ※1
カウンタ（接点） | C0000 - C2047 | ------ | ※1
タイマ（現在値） | ------ | T0000 - T2047 |
カウンタ（現在値） | ------ | C0000 - C2047 |
ステップコントローラ | ------ | S000 - S127 | ※3
データレジスタ | ------ | D00000 - D19999 |
特殊モジュールレジスタ | ------ | U00.00 - U1F.31 | ※4
インデックスレジスタ | ------ | Z000 - Z127 |
通信データレジスタ | ------ | N00000 - N21503 |
ファイルレジスタ | ------ | R00000 - R32767 |
ファイルレジスタ | ------ | ZR00000 - ZR32767 |

※1ビット書込みを行うと、いったん表示器が表示器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

※2書込み不可。

※3ワードアクセスはSデバイス限定。
ビットをONにするには、ビット番号をワードアドレスに書込みます。
例えば、S000.03をONにするには、S000に3を書込みます。
複数のビットをONにすることはできません。
ワードアドレスに書込まれた番号がビット番号に対応しない場合、すべてのビットがOFFになります。

※4デバイスのアドレス形式は次のとおりです。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語