### 7J

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：端子台 RS232C変換ユニット側：D-Sub 9ピン(プラグ) |
(2) | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW |
(3) | （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 |
(4) | （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* |
(5) | 自作ケーブル コネクタ SIO変換器側(TB1)：リンク接続端子台 絶縁型PIO側(TB2)：端子台 |
(6) | （株）アイエイアイ製絶縁型PIO端子台 RC*-TU-PIO-* |
(7) | （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***-H6または CB-ERC-PWBIO***-RB-H6 |

MEMO

- 終端のPIO端子台の終端抵抗接続SWをRTON側にしてください。
- SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内

※1 電源I/Oケーブルは（株）アイエイアイ製CB-ERC-PWBIO***-H6または CB-ERC-PWBIO***-RB-H6を推奨します。