# Readフォーマット

## SIO互換モードの場合

##### ホスト　コマンドデータ部

＜設定範囲＞

アドレス：0000H～270FH(0～9999)

データ数：0001H～0100H（1～256）

全てアスキーコードで入力してください。

##### 表示器　レスポンスデータ部

- 正常時

<設定範囲>

データ：0000H～FFFFH

- 異常時

NAKで応答

## SIO拡張モードのアスキーモードの場合

##### ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲>

アドレス：0000H～270FH(0～9999)

データ数：0001H～0100H（1～256）

全てアスキーコードで入力してください。

##### 表示器　レスポンスデータ部

- 正常時

※は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲>

データ：0000H～FFFFH

- 異常時

NAKで応答

## SIO拡張モードのバイナリモードの場合

##### ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲>

アドレス：0000H～270FH(0～9999)

データ数：0001H～0200H（1～512）

##### 表示器　レスポンスデータ部

- 正常時

※は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲>

データ：0000H～FFFFH

- 異常時

NAKで応答

＜例＞

メモリリンクのアドレス100 から16 進データ2 ワードを読み出します。

## 互換モード

## 拡張モード　1:1 アスキー

ETX.サムチェック：有　ターミネーター：CR・LF　ACK：有　NAK：有

## 拡張モード　1:n アスキー

ETX.サムチェック：有　ターミネーター：CR・LF　ACK：有　NAK：有

## 拡張モード　1:1 バイナリー

ETX.サムチェック：有　ACK：有　NAK：有

## 拡張モード　1:n バイナリー

ETX.サムチェック：有　ACK：有　NAK：有