### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフトで行います。(CIMPLICITY Machine Edition V4.50で動作確認)

1. ツールバーの[Project]から[Add Target] -> [GE Fanuc PLC]を選択し、接続するシリーズを選択します。
   選択したシリーズは[Target]としてプロジェクトに追加されます。

2. 追加した表示器の[Hardware Configuration] -> [Main Rack]で電源ユニットモジュールとCPUモジュールを割り付けます。

   MEMO

   - 割り付けるRack番号とSlot番号は、使用する環境によって異なります。
     Rack番号とSlot番号を割り付ける際には、環境を確認してください。

3. CPUモジュールをダブルクリックして設定ウィンドウを表示します。

4. 通信設定を行います。

5. 通信設定を接続機器に転送し、接続機器の電源を再投入します。

##### 設定項目

[Port1 (RS-485)]タブ

設定項目 | 設定値
--- | ---
Port Mode | SNP
Port Type | Slave
Data Rate [bps] | 19200
Parity | Odd
Stop Bits | 1
SNP ID | 1

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。