### RS-232C接続

表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※1 | 1A | 自作ケーブル（DTR(ER)/CTS(CS)制御の場合） | ケーブル長：15m以内
1I | 自作ケーブル（RTS/CTS制御の場合）
1B | 自作ケーブル（X制御の場合）
1C | 自作ケーブル（制御方式なしの場合）
IPC※1 | 1J | 自作ケーブル（DTR/DSR制御の場合）
GP-4115 (COM1) | 1D | 自作ケーブル（DTR(ER)/CTS(CS)制御の場合） | ケーブル長：15m以内
1K | 自作ケーブル（RTS/CTS制御の場合）
1E | 自作ケーブル（X制御の場合）
1F | 自作ケーブル（制御方式なしの場合）

※1RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

重要:

- ホストによって、RS232Cコネクタの形状やピン番号と信号名の対応が異なります。ホストのインタフェース仕様にしたがって、正しく接続してください。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。