### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（MP720 Ver.7）で行います。次の内容を設定します。

(1) メインCPUの設定

(2) MPU-01の設定

(3) コントローラの設定

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### メインCPUの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトファイルを作成します。[機種]リストからメインCPUを選択します。

3. [Start]タブの[モジュール構成]をクリックします。
   [MC-Configurator]が起動します。

4. 使用するCPUの[218IFD]をダブルクリックします。

5. [パラメータ設定]タブをクリックします。

6. [伝送パラメータ設定]グループの[IPアドレス]と[サブネットマスク]を次のように設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

7. [MC-Configurator]でMPU-01を装着しているオプションスロットに関連付けられたモジュール番号をダブルクリックします。

8. [モジュール]ダイアログボックスで[MPU-01]を選択し、[OK]をクリックします。

9. [MC-Configurator]で[MPU-01]の回線番号を「3」に設定します。
   表示器で設定した回線番号と同じ値を設定します。

10. 設定内容を接続機器に書込みます。

重要

- 設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。
  チェックを付けずに転送すると、接続機器を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。

##### MPU-01の設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトファイルを作成します。[機種]から「MPU-01」を選択します。

3. ツリービューの[モジュール構成]をクリックします。
   [MC-Configurator]が起動します。

4. [MPU-01]モジュールの[SVC]を展開し、[01 UNDEFINED]をダブルクリックします。

5. [スレーブ]ダイアログボックスで使用しているコントローラを選択し、[OK]をクリックします。

6. [SVC]の回線番号を「1」に設定します。

7. 追加したコントローラの局アドレスを「3」に設定します。

8. 設定内容をMPU-01シリーズに書込みます。

重要

- 設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。
  チェックを付けずに転送すると、接続機器を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。

##### コントローラの設定

接続機器の通信設定を指定するには、CPUユニットのRunキー、paraキー、enterキー、およびカーソルキーを使用します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

手順

1. [Run]が点灯したら、Runキーを3秒間押し続けます。

2. paraキーを押してパラメータを表示します。

3. アップダウンカーソルキーを使用して設定項目を表示します。（設定項目が点滅します。）

4. enterキーを押して設定項目を選択します。

5. カーソルキーで設定を選択します。（設定が点滅します。）

6. enterキーを押して設定を確認します。

7. Runキーを押すと[Run]が点灯します。

設定値

設定項目 | 設定値 | 設定内容
A09 | 3 | MECHATROLINK-III局アドレス

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。