### 6H

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：端子台 SIO変換器側：D-Sub 9ピン(ソケット) |
(2) | （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* |
(3) | 自作ケーブル コネクタ SIO変換器側(J4またはJ5)：e-CONコネクタ(プラグ) ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(4) | AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 |
(5) | 自作ケーブル コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) 電源I/Oケーブル側：端子台 |
(6) | （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB |
(7) | 終端抵抗 コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(8) | 自作ケーブル コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |

MEMO

- 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内
- SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内

※1 電源I/Oケーブルは（株）アイエイアイ製CB-ERC-PWBIO***またはCB-ERC-PWBIO-RB***を推奨します。