### EHVシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | ダブルワード アドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
外部入力 | X00000-X05A95 | WX0000-WX05A7 | DX0000-DX05A6 |  | ※1 ※2
外部出力 | Y00000-Y05A95 | WY0000-WY05A7 | DY0000-DY05A6 | ※2
リモート入力リレー | X10000-X45A95 | WX1000-WX45A7 | DX1000-DX45A6 | ※1 ※3
リモート出力リレー | Y10000-Y45A95 | WY1000-WY45A7 | DY1000-DY45A6 | ※3
拡張外部入力 | EX00000-EX5A7FF | WEX0000-WEX5A7F | DEX0000-DEX5A7E | ※1
拡張外部出力 | EY00000-EY5A7FF | WEY0000-WEY5A7F | DEY0000-DEY5A7E |
内部出力 | R000-R7BF | - | - |
特殊内部出力 | R7C0-RFFF | - | - |
データエリア | M00000-M7FFFF | WM0000-WM7FFF | DM0000-DM7FFE |
第1CPUリンク | L00000-L03FFF | WL0000-WL03FF | DL0000-DL03FE |
第2CPUリンク | L10000-L13FFF | WL1000-WL13FF | DL1000-DL13FE |
第3CPUリンク | L20000-L23FFF | WL2000-WL23FF | DL2000-DL23FE |
第4CPUリンク | L30000-L33FFF | WL3000-WL33FF | DL3000-DL33FE |
第5CPUリンク | L40000-L43FFF | WL4000-WL43FF | DL4000-DL43FE |
第6CPUリンク | L50000-L53FFF | WL5000-WL53FF | DL5000-DL53FE |
第7CPUリンク | L60000-L63FFF | WL6000-WL63FF | DL6000-DL63FE |
第8CPUリンク | L70000-L73FFF | WL7000-WL73FF | DL7000-DL73FE |
オンディレータイマ | TD0000-TD2559 | - | - |
オフディレータイマ | TDN0000-TDN2559 | - | - |
シングルショットタイマ | SS0000-SS2559 | - | - |
ウオッチドッグタイマ | WDT0000-WDT2559 | - | - |
モノステーブルタイマ | MS0000-MS2559 | - | - |
積算タイマ | TMR0000-TMR2559 | - | - |
アップダウンカウンタ | CT000-CT511 | - | - |
アップカウンタ | CU000-CU511 | - | - |
リンクカウンタ | RCU000-RCU511 | - | - |  |
タイマカウンタ （経過値） | - | TC0000-TC2559 | - |
ワード内部出力 | WR0000.0- WREFFF.F | WR0000-WREFFF | DR0000-DREFFE |
特殊ワード内部出力 | WRF000.0- WRFFFF.F | WRF000- WRFFFF | DRF000-DRFFFE |
データエリア | WN00000.0-WN1FFFF.F | WN00000-WN1FFFF | DN00000-DN1FFFE |

※1書込み不可

※2次のように指定します。

＜例＞外部入力ユニットNo.1、スロットNo.2、モジュール内ビットNo.34の場合

＜例＞外部入力ユニットNo.1、スロットNo.2、モジュール内ワードNo.3の場合

※3次のように指定します。

＜例＞リモート外部入力リモートマスタNo.1、リモートスレーブNo.2、スロットNo.3、モジュール内ビットNo.45の場合

＜例＞リモート外部入力リモートマスタNo.1、リモートスレーブNo.2、スロットNo.3、モジュール内ワードNo.4の場合

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語