### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフトで行います。(CIMPLICITY Machine Edition V4.50で動作確認)

1. ツールバーの[Project]から[Add Target] -> [GE Fanuc PLC]を選択し、接続するシリーズを選択します。
   選択したシリーズは[Target]としてプロジェクトに追加されます。

2. 追加した表示器の[Hardware Configuration] -> [Main Rack]で電源ユニットモジュール、CPUモジュール、およびリンクI/Fモジュールを割り付けます。

   MEMO

   - 割り付けるRack番号とSlot番号は、使用する環境によって異なります。
     Rack番号とSlot番号を割り付ける際には、環境を確認してください。

3. CPUモジュールとリンクI/Fモジュールをダブルクリックして設定ウィンドウを表示します。

4. 通信設定を行います。

5. 通信設定を接続機器に転送し、接続機器の電源を再投入します。

##### 設定項目

- CPUモジュール

[Settings]タブ

設定項目 | 設定値
--- | ---
SNP ID | 1

- リンクI/Fモジュール

[Settings]タブ

設定項目 | 設定値
--- | ---
Configuration Mode | SNP Only

[Port1]タブ

設定項目 | 設定値
--- | ---
SNP Enable | Yes
SNP Mode | Slave
Data Rate [bps] | 19200
Parity | Odd
Stop Bits | 1
フロー制御 | なし

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

MEMO

- IC693CMM311を使用する場合、プログラミングコンソールを使用してSNP-Xプロトコルを選択します。接続機器のWYEケーブルが必要です。ポート1とポート2の両方がRS-232C接続に使用できますが、RS-485接続にはポート2のみが使用できます。ポート2を使用する場合は、RS-232CまたはRS-485接続を選択するためにプログラミングコンソールが必要です。
- IC697CMM711を使用する場合、プログラミングコンソールを使用してSNP-Xプロトコルを選択し、ポート1/ポート2のインターフェイスをRS-232CまたはRS-485に変更します。