### 6B

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：D-Sub 9ピン(ソケット) SIO変換器側：D-Sub 9ピン(ソケット) |
(2) | （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* |
(3) | 自作ケーブル コネクタ SIO変換器側 TB1：リンク接続端子台 TB2：電源および非常停止端子台 電源I/Oケーブル側：端子台 |
(4) | （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB |

MEMO

- 複数台接続する場合は端子台を接続してください。
- 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内
- SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内

※1 電源I/Oケーブルは（株）アイエイアイ製CB-ERC-PWBIO***またはCB-ERC-PWBIO-RB***を推奨します。