### 接続機器の設定

通信設定はStudio 5000 (旧RSLogix5000)で行います。

詳細については、Studio 5000のマニュアルを参照してください。

1. Studio 5000のProjectツリーで[I/O Configuration]を右クリックして表されるメニューから [New Module]を選択します。

2. [Select Module]ダイアログボックスで使用するモジュールを選択し、[OK]をクリックします。

3. Projectツリーに追加されたモジュールを右クリックして表示されるメニューから[Properties]を選択します。

4. [General]タブでIPアドレスなどの設定を行います。

5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

MEMO

- 接続機器によってデータのデバイス格納順序が異なります。接続機器と同じデバイス格納順序になるように文字列モードを変更してください。

MEMO

- 接続機器で設定したTagNameをデバイス名として使用する場合に選択します。機器設定ダイアログボックスの[シリーズ]から「Control/Compact/Flex Logixシリーズネイティブ」を選択する必要があります。
- L5Kファイルのインポート時にエンベデッドI/Oのコントローラタグを生成するCPUについては、次を参照してください。
  "データタイプを定義するモジュール一覧"