表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 3G | 安川コントロール（株）製ケーブル FADHOWA-50 (0.5m) | ケーブル長：30m以内
3H | 自作ケーブル
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 3I | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 安川コントロール（株）製ケーブル FADHOWA-50 (0.5m) | ケーブル長：30m以内
3J | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル
3A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 安川コントロール（株）製ケーブル FADHOWA-50 (0.5m)
3B | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル
3C | 自作ケーブル
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000※8 | 3K | 自作ケーブル | ケーブル長：30m以内

※c-2ST-6200を除く ※8RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。 IPC COM Port

MEMO

- ケーブル長の最大は30mですが、使用環境などにより30m以下でも通信できない場合があります。通信可能なケーブル長を確認してから接続してください。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。