### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト(GX-Developer Ver.8.68W以上)で設定します。ただし、Q**UDVCPUを使用する場合は、GX Works2 V1.95Z以降を使用してください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. [プロジェクト]メニューから[新規作成]を選択します。[新規作成]ダイアログボックスが表示されます。

3. [PLCタイプ]から使用する接続機器を選択し、[OK]をクリックします。

4. ツリービューの[PCパラメータ]をダブルクリックし、[Qパラメータ設定]ダイアログボックスを表示します。

5. [内蔵Ethernetポート設定]タブを選択します。

6. [IPアドレス]に「192.168.0.1」を入力します。

7. [オープン設定]をクリックし、[内蔵Ethernetポートオープン設定]ダイアログボックスを表示します。

8. 設定項目を以下のように設定します。

   プロトコル | オープン方式
   UDP | MELSOFT接続

9. [設定終了]をクリックします。

10. [Qパラメータ設定]ダイアログボックスで[設定終了]をクリックします。

11. 通信設定を接続機器に転送します。
    これで接続機器の設定は完了です。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。

- 同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。