### 接続機器の設定（CPUユニット上のポート）

通信設定はラダーソフト（LADDER EDITOR for Windows）で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. 接続機器の正面カバー内にあるディップスイッチでラダーソフトと通信可能な状態にします。
   下表のように設定します。

   ディップスイッチ | 設定 | 説明
   SW01 | ON | 伝送速度：19,200 bps その他の伝送速度は、接続機器のマニュアルを参照してください。
   SW02 | OFF
   SW03 | OFF
   SW04 | OFF

2. I/O No.WRF01Aに 0000(H)をセットし、I/O No.R7F6をONすることで、接続機器のFLASHメモリに設定を書き込みます。

- WRF01A

  限定ビット | 設定 | 説明
  15 | 0 | 伝送制御手順1

- R7F6

  限定ビット | 設定 | 説明
  - | 1 | FLASHメモリ書込み

3. 接続機器の電源を再投入します。