### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は接続機器のディップスイッチとロータリースイッチ、ラダーソフト（CX-Programmer）で行います。IPアドレスの設定は自動生成方式(動的)で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### ディップスイッチの設定

ディップスイッチ | 設定値 | 内容
--- | --- | ---
SW1 | OFF | ユーザメモリに書込みできるかどうかを設定します。 ON ：書き込み不可 OFF : 書き込み可
SW2 | OFF | 電源ON時にメモリカードからデータを読込むかどうかを設定します。 ON ：読み込む OFF ：読み込まない
SW3 | OFF | 未使用
SW4 | OFF | 未使用
SW5 | OFF | シリアルポートの通信速度を設定します。 ON ：ラダーソフト（ツールバス）の通信速度を自動認識します。 OFF ：ラダーソフトの通信設定にしたがいます。
SW6 | OFF | 特殊補助リレーA395.12 の状態を切り替えます。
SW7 | OFF | 簡易バックアップの種類を設定します。
SW8 | OFF | OFFに固定

##### ロータリスイッチの設定

設定項目 | 設定内容
--- | ---
ユニットNo. | 0

設定項目 | 設定内容
--- | ---
NODE No. | x 161 | 0
x 160 | 1

##### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. [ファイル]メニューから[新規作成]を選択し、[PLC機種変更]ダイアログボックスを表示します。

3. [PLC機種]から使用する接続機器を選択します。

4. [PLC機種]から[設定]をクリックし、[PLC機種の設定]ダイアログボックスを表示します。

5. [CPU形式]から使用するCPU形式を選択し、[OK]をクリックします。

6. [ネットワーク種別]から接続方法を選択します。

7. [OK]をクリックします。

8. ワークスペースのツリービューから[I/Oテーブル・ユニット設定]をダブルクリックし、[PLCのI/Oテーブル]ダイアログボックスを表示します。

9. ツリービューの[内蔵ポート/インナーボード]から設定する内蔵EtherNet/IPポートをダブルクリックし、[パラメータの編集]ダイアログボックスを表示します。

10. [TCP/IP]タブで[IPアドレス]と[サブネットマスク]を以下のように設定します。

    設定項目 | 設定内容
    --- | ---
    IPアドレス | 192.168.0.1
    サブネットマスク | 255.255.255.0

11. [FINS/TCP]タブで[FINS/TCPポート]を以下のように設定します。

    設定項目 | 設定内容
    --- | ---
    FINS/TCPポート | 初期値(9600)

12. [OK]をクリックします。

13. 通信設定を接続機器に転送します。

14. 接続機器を再起動します。

##### 備考

- IPアドレスとサブネットマスクに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

- 重複するノード番号は設定しないでください。