### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はプログラミングソフト（MELSOFT GX Works3）で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. プログラミングソフトを起動します。

2. 対象となるCPUの[ユニットパラメータ]設定ウィンドウを開きます。

3. [基本設定]の[自ノード設定]で以下の設定を行います。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IP Address | 192.168.3.250
   サブネットマスク | 255.255.255.0
   交信データコード | バイナリ

4. [MODBUS/TCP使用有無]から、[使用]を選択します。

5. [相手機器接続構成設定]の[詳細設定]をクリックすると、[Ethernet構成]ウィンドウが表示されます。

6. [ユニット一覧]ウィンドウの[Ethernet機器(汎用)]エリアで[MODBUS/TCP接続]を選択し、設定画面にドラッグ&ドロップします。

7. 設定画面の[MODBUS/TCP接続]で以下の設定を行います。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   プロトコル | TCP
   シーケンサポート番号 | 1025

8. 設定内容を保存し[ユニットパラメータ]設定ウィンドウの[適用]をクリックします。

9. プロジェクトを保存し、接続機器に送信します。
   [ユニットパラメータ]がチェックされていることを確認してください。

10. 接続機器の電源をOFF/ONするかまたは変更が有効であることを確認するために接続機器をリセットします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。