### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト（MEMOSOFT for Windows）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

#### 手順

1. リンクI/Fとパソコンを接続します。

2. ラダーソフトを起動し、プロジェクトを新規作成します。

   ツリービューの[システム構成]にある[CPU20]をダブルクリックして[CPUパラメタ設定]ダイアログボックスを表示します。

3. [PCタイプ]から接続する接続機器のCPUを選択します。

4. [RS232Cポート設定]タブをクリックし、接続機器の通信設定を行います。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   モード | RTU
   データビット | 8 (固定)
   パリティ | EVEN
   ストップビット | 1
   通信速度 | 19200
   アドレス | 1
   ディレイ | 0

5. [ツール]メニューから[ローダ]→[プロジェクトファイルからPCへ]を選択し、通信設定を接続機器へロードします。

6. 接続機器の電源を再投入します。