接続構成

通信設定

使用可能デバイス

## 接続構成

- 1:1接続の場合

- 1:n接続の場合

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- n:1接続の場合

MEMO

- 表示器の最大接続台数は56台です。

- 複数の表示器を同時に起動させると以下のエラーが表示される場合があります。
  「Error has been responded for initial communication command (Error Code: [%XH])」
  エラーが発生しても一定時間経過するとエラー復旧し、正常に通信を再開します。

- n:m接続の場合

MEMO

- 表示器の最大接続台数は56台です。

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- 複数の表示器を同時に起動させると以下のエラーが表示される場合があります。
  「Error has been responded for initial communication command (Error Code: [%XH])」
  エラーが発生しても一定時間経過するとエラー復旧し、正常に通信を再開します。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

MEMO

- 通信ユニットと入出力ユニットを同時に使用すると、入出力メモリは使用できません。
  BLUEのアドレス設定には標準メモリを使用し、標準メモリアドレスを接続機器の入出力メモリアドレスと同期します。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。