# 新しい機能

非表示表示

1. バージョン 4.2
2. バージョン 4.1
3. バージョン 4.0
4. バージョン 3.5 Service Pack 1
5. バージョン 3.5
6. バージョン 3.4.100
7. バージョン 3.4
8. バージョン 3.3 Service Pack 1
9. バージョン 3.3
10. バージョン 3.2 Service Pack 2
11. バージョン 3.2 Service Pack 1
12. バージョン 3.2
13. バージョン 3.1 Service Pack 1B

## バージョン 4.2

### 改善された機能

- 画面編集ソフトウェアで複数の FTP 接続を設定し、ランタイムで切り替えることができるようになりました。
  FTP サーバーに接続
- パス構文とフォントアウトラインを使用して、カスタムパスオブジェクトをデザインできるようになりました。
  プロパティ (パス)
- 画面およびコンテンツの [説明] プロパティに設定したテキストをランタイムで表示できるようになりました。
  プロパティ

## バージョン 4.1

### 対応ハードウェア

#### PSA6000 シリーズ

PSA6000 シリーズに対応しました。

対応機種/機能一覧

### 新しい機能

#### 新しい部品

以下の部品に対応しました。

操作ログ表示器

#### ジェスチャー

以下機種でスクロールジェスチャーに対応しました。

- ST6000 シリーズ
- STM6000 シリーズ

ジェスチャーとは

### 改善された機能

- ランタイムで FTP 接続の設定ができるようになりました。
  FTP 接続設定の指定

## バージョン 4.0

### 対応ドライバー

- 新バージョンのソフトウェア (STEP7 V20) を以下のドライバーでサポートしました。

  - Siemens AG - TIA ポータル Ethernet

- 新バージョンの L5K ファイル (Studio 5000 V37) は以下のドライバーで対応できるようになりました。

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

- 以下のドライバーが更新され、Process 変数と Safety 変数のシンボルをインポートできるようになりました。

  - Schneider Electric - Modbus TCP マスター

- 以下のドライバーでシンボルリンク機能に対応しました。

  - Beckhoff Automation GmbH - Beckhoff TwinCAT ADS/AMS

### 新しい機能

#### HMI License Manager

画面編集ソフトウェアおよびランタイムアプリケーションのライセンス認証方法が変更されました。認証ソフトウェア (HMI License Manager) を使用してライセンスを有効化します。

動作環境

#### コンパウンドオブジェクト

コンパウンドオブジェクトの作成と使用ができるようになりました。コンパウンドオブジェクトは、複数のオブジェクトを組み合わせてユーザーが作成するオブジェクトです。

概要

#### FTP 接続

FTP 通信に対応しました。表示器は FTP クライアントとして FTP サーバーに接続することができます。

FTP サーバーに接続

#### アイコン

[ツールチェスト] にアイコンカテゴリーが追加されました。

ツールチェスト

#### 図形の結合

複数の図形やアイコンから 1 つの図形を生成できるようになりました。

図形の結合

#### テンプレート

新規プロジェクトまたは新規コンパウンドオブジェクトを作成する際にテンプレートが利用できるようになりました。テンプレートを使用する場合は、正しく動作することを確認してください。

#### アプリケーション設定

プロパティウィンドウおよびダイアログボックスの表示位置を保持できるようになりました。また、表示位置を初期状態に戻すことも可能になりました。

アプリケーションツールバー

### 改善された機能

- アラーム表示器オブジェクトは、復旧したアラームをすべて一度に非表示にすることができるようになりました。非表示にするにはスクリプトで設定します。
  アラーム表示器
- データロギングで収集したデータを消去できるようになりました。データの消去はスクリプトで行います。
  データロギング
- 画面編集ソフトウェアは Windows 11 と Windows Server 2022 に対応しました。
  動作環境
- ウェブブラウザーオブジェクトで表示できるより多くのファイルおよびデータ形式に対応しました。
  ウェブブラウザーについて

## バージョン 3.5 Service Pack 1

### 対応ドライバー

- 新バージョンのソフトウェア (STEP7 V19) を以下のドライバーでサポートしました。

  - Siemens AG - TIA ポータル Ethernet

- 新バージョンの L5K ファイル (Studio 5000 V36) は以下のドライバーで対応できるようになりました。

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### 新しい機能

#### オブジェクト一覧

ワークスペースの [オブジェクト一覧] ウィンドウに、その画面 / コンテンツに使用されているオブジェクトの数が、名前の後に括弧で表示されるようになりました。

オブジェクト一覧

#### サイバーセキュリティー強化

アラーム、操作ログ、ロギング、レシピで設定できる [暗号化] プロパティの初期値が無効から有効に変更されました。

## バージョン 3.5

### 対応ハードウェア

#### PS6000 シリーズベーシックボックス

PS6000 シリーズベーシックボックスに対応しました。

対応機種/機能一覧

### 対応ドライバー

- 以下のドライバーに対応しました。

  - 株式会社アイエイアイ - X-SELコントローラー

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus TCP マスター

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus SIO マスター

- 新バージョンの L5K ファイル (Studio 5000 (旧 RSLogix5000) V35) は以下のドライバーで対応できるようになりました。

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### 新しい機能

#### 複数選択一括設定機能

オブジェクトまたは変数を複数個選択した時に、共通するプロパティが自動的に絞り込まれ、それらを一括で設定できるようになりました。これにより、画面編集時の、オブジェクトまたは変数の設定工数を削減できます。

同一画面上の複数オブジェクトの共通プロパティ一括設定

複数変数の共通プロパティ一括設定

#### サポート情報の改善

画面編集ソフトウェアのアプリケーションツールバーに以下の機能が追加されました。

- 切り取り
- "?" メニュー
  - オフラインヘルプ
  - オンラインヘルプ
  - HMI Design Studio
  - Readme

アプリケーションツールバー

## バージョン 3.4.100

### 対応ドライバー

- 新しい CPU に以下のドライバーで対応しました。
  - オムロン株式会社 - CS/CJ/CP/NX シリーズイーサネット
  - オムロン株式会社 - CS/CJ/CP シリーズ HOST リンク
- 以下のドライバーで新しいデバイスアドレスが対応されました。
  - 三菱電機株式会社 - Q/QnA シリーズイーサネット
  - 三菱電機株式会社 - Q/QnA シリーズシリアル
- 新バージョンのソフトウェア (STEP7 V18) を以下のドライバーでサポートしました。
  - Siemens AG - TIA ポータル Ethernet
- 以下のドライバーが更新され、ユニット ID の範囲が広がりました。
  - Modbus Organization - Modbus TCP マスター
  - Schneider Electric - Modbus TCP マスター
  - Schneider Electric - Modbus TCP マスター (USB接続)

### 新しい機能

#### アラーム

[アラームグループ] プロパティウィンドウに [アラーム動作] プロパティが追加されました。アラームステータスは [アラーム動作] プロパティの設定により状態数 3 ([任意確認]) または状態数 4 ([必須確認]) で遷移します。この機能をサポートするため、エクスポートされるアラームデータのファイルバージョンは 2.1 です。

アラームが動くしくみ

#### 配列要素番号をオブジェクトのプロパティ値で間接指定する機能

配列要素番号を間接指定する場合、オブジェクトのプロパティ値が使用できるようになりました。

データの種類＞ユーザーデータタイプ変数＞配列変数＞配列の間接アドレス設定

#### イーサネットまたは USB 経由での転送時、ログデータの保持/クリアの選択機能

イーサネットまたは USB 経由でのプロジェクト転送時、アラーム、ロギング、および操作ログの各設定と各ログデータが保持できるようになりました。ダウンロードマネージャーで各ログデータを保持するかどうか選択します。

転送後のランタイムデータの保持

### 改善された機能

- 各レシピグループの最大レシピ数が増えました。
  対応機種/機能一覧
- シンボルファイルを再度インポートする際に、以前にインポートしたシンボルファイルを削除する必要がなくなりました。
  接続機器からのシンボルのインポート

## バージョン 3.4

### 対応ハードウェア

#### SP5000X シリーズ

SP5000X シリーズに対応しました。

対応機種/機能一覧

### 対応ドライバー

- 以下のドライバーに対応しました。
  - 株式会社キーエンス - KV-10/16/24/40 CPU ダイレクト
- 新しい CPU を以下のドライバーで対応しました。
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP
- 新バージョンの L5K ファイル (RSLogix5000 V33/V34) を以下のドライバーでサポートしました。
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### 新しい機能

#### ローカル変数

ローカル変数に対応しました。ローカル変数は画面 / コンテンツ、またはそのスクリプト内でのみ有効です。

ローカル変数

#### 新しい部品

以下の部品に対応しました。

アドレス表示器

#### ブロックベースのスクリプトオーサリング

ブロックベースのスクリプトオーサリング環境を強化しました。スクリプトにブロックを追加した後に アイコンをクリックすると、入力補助機能に互換性のあるブロックが一覧表示され、すぐに追加することができます。

設計手順 (ブロックモード)

#### 通信

機器プロパティでエラーステータスを使用できるようになりました。情報については、以下を参照してください。

機器

#### OPC UA サーバー

セキュリティーポリシーで AES を選択できるようになりました。

OPC/UA サーバーに接続

#### サイバーセキュリティー強化

- 出力される文字列や特殊記号のフォーマットを変更できないようにし、エクスポートされたファイルを開く際の不要な処理を回避するようにしました。

#### 画面編集ソフトウェアの使いやすさの改善

- プロジェクトエクスプローラー、ツールチェスト、プロパティ、およびオブジェクトリストウィンドウの操作性を改善しました。

- ブロックのスクリプトオーサリングで入力補助機能をサポートしました。

## バージョン 3.3 Service Pack 1

### 新しい機能

#### ドライバーの更新

新しい CPU に以下のドライバーで対応しました。

- Schneider Electric - Modbus SIO マスター

- Schneider Electric - Modbus TCP マスター

- 株式会社キーエンス - KV シリーズイーサネット

- 株式会社キーエンス - KV シリーズ SIO

#### 新しい値ブロック

以下の値ブロックに対応しました。

- 言語文字列 ID

## バージョン 3.3

### 新しい機能

#### テキストベースのスクリプトオーサリング

経験者向けにテキストベースのオーサリング環境をサポートしました。タッチ、画面切替、値の変化などのリアルタイムなイベントに対する表示器の動作をプログラムすることができます。

スクリプトのテキストモード

#### 文字列キーパッドのキーパッド幅の設定

システム文字列キーパッドの幅を指定できるようになりました。

キーパッド

#### ドライバーの更新

新しい CPU に以下のドライバーで対応しました。

- 富士電機 - MICREX-SX シリーズ Ethernet

新バージョンのソフトウェア (STEP7 V17) を以下のドライバーでサポートしました。

- Siemens AG - TIA ポータル Ethernet

#### サイバーセキュリティー強化

- パスワードが盗み見られることがないように、入力値がアスタリスクで表示されている場合、システムのキーパッドのキーを押しても表示が反転しないようにしました。

## バージョン 3.2 Service Pack 2

### 対応ハードウェア

#### PS6000 シリーズ

- PS6000 シリーズに対応しました。
  対応機種/機能一覧

### 対応ドライバー

- 新しい CPU に以下のドライバーで対応しました。

  - パナソニックデバイス SUNX 株式会社 - FP シリーズコンピュータリンク SIO

  - Modbus Organization - Modbus SIO マスター

  - Modbus Organization - Modbus TCP マスター

- 以下のドライバーで新しいデバイスアドレスが対応されました。
  - JTEKT 株式会社 - TOYOPUC CMP-LINK イーサネット
  - JTEKT 株式会社 - TOYOPUC CMP-LINK SIO

- %MW および %KW のバイトアクセス方法が変更されました。

  - Schneider Electric - Modbus SIO マスター

  - Schneider Electric - Modbus TCP マスター

  - Schneider Electric - Modbus TCP マスター (USB接続)

### 新しい機能

#### 統合書き込みフィルター

表示器の統合書き込みフィルター (UWF) の状態を確認できるようになりました。
情報については、以下を参照してください。
表示器の設定

#### 通信

通信エラーフラグや接続機器の通信オン/オフに対応しました。機能の詳細は、以下を参照してください。

機器

外部変数値を読み込む間隔を設定したい (スキャンレート)

#### 数値表示器

- [接尾辞] や [接頭辞] を使用して数値表示器の値の前後に文字を表示できるようになりました。
  情報については、以下を参照してください。
  プロパティ (数値表示器)
- 値が入力範囲外である場合やアラーム範囲内である場合に、塗り込み、枠線、文字列の色を変更できるようになりました。

#### [選択時の色]

この新しいプロパティを使用してオブジェクトを選択したときの反転方法を指定します。ドロップダウンリストとレシピドロップダウンオブジェクトの場合はリスト内の項目を選択したときの反転方法を指定します。

このプロパティには次のオプション [色を反転] および [色と透過を反転] があります。初期設定は [色を反転] です。以前のバージョンの画面編集ソフトウェアで作成されたプロジェクトを開いた場合、このプロパティは [色と透過を反転] に設定されています。

以下のオブジェクトがこの機能に対応しています。

- 日付/時間表示器

- ドロップダウンリスト

- 数値表示器

- レシピドロップダウン

- 文字列表示器

- 時間表示器

#### 復旧モード

表示器が転送オペレーションでプロジェクトを受け付けない場合に、復旧モードに入りプロジェクトを再度転送できるようになりました。

復旧モード

### 新しいオペレーション

以下のオペレーションに対応しました。

- 機器

### サイバーセキュリティー強化

- フィードバックゾーンに新しく [セキュリティー警告] タブが追加され、セキュリティー関連の警告がすぐに確認できるようになりました。
- プロジェクトの転送や保存の際に、パスワードを設定できるようになりました。

### 改善された機能

- ランタイムで機器の IP アドレスやユニット ID を変更できるようになりました。対応ドライバーについては、以下を参照してください。
  機器
- スクリプトに未定義の条件や値が含まれている場合のスクリプトの動作が変更されました。
  プロジェクトファイル変換の注意点

## バージョン 3.2 Service Pack 1

### 新しい機能

表示器の横型取り付けに加え、縦型取り付けをすべての機種で対応しました。

表示器の設定

## バージョン 3.2

### 対応ハードウェア

#### STM6000 シリーズ

- STM-6B00D に対応しました。

#### SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)

- SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル) に対応しました。

対応機種/機能一覧

### 対応ドライバー

- 以下のドライバーに対応しました。
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB シリーズ Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - GLOFA シリーズ Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - MATER-K シリーズ Cnet
- 新しい CPU に以下のドライバーで対応しました。
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB シリーズ FEnet
- 暗号化通信を以下のドライバーで対応しました。
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - Machine Expert Network
  - Schneider Electric SA - PacDrive

### アクセサリ

- USB バーコードリーダーを表示器に接続し、読み取ったデータを変数やオブジェクトに入力できるようになりました。
  USB バーコードリーダーに接続

### 新しい機能

- ウェブブラウザーを使って遠隔で画面を監視および操作できるようになりました。
  BLUE Web Viewer の概要と開発の流れ
- 表示器上でユーザーの追加と削除をできるようになりました。
  表示器上でのユーザーの追加と削除
- 外部変数がデバイスアドレスの値を読み出す間隔を設定できるようになりました。
  外部変数値を読み込む間隔を設定したい (スキャンレート)

### 新しいオペレーション

以下のオペレーションに対応しました。

- 数値から文字列に変換
- 浮動小数から文字列に変換
- 文字列から数値/浮動小数に変換
- 文字列の長さを取得
- 文字列抽出 (左/右)
- 文字列抽出 (中央)
- 文字列検索

### サイバーセキュリティー強化

- ユーザー情報ファイルを保護するパスワードの複雑さの要件設定に対応しました。
  セキュリティーデータのエクスポートとインポート (ユーザー情報)

- バージョン 3.2 より次のプロパティの初期値は [無効] から [有効] に変更されました。

  - プロパティウィンドウ: [プロジェクトエクスプローラー] ウィンドウ → [セキュリティ] → [設定]
  - [複雑なパスワード] (バージョン 3.1 Service Pack 1B の前では [複雑なパスワードの使用])
  - [ロックアウト]

### 画面編集ソフトウェアの使いやすさの改善

- プロパティウィンドウの操作性を改善しました。
- レシピおよび言語テーブルのインポートの操作性を改善しました。

## バージョン 3.1 Service Pack 1B

### 対応ハードウェア

#### STM6000 シリーズ

- STM6000 シリーズに対応しました。
  対応機種/機能一覧

### 対応ドライバー

- 以下のドライバーに対応しました。
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGK シリーズ CPU Direct
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB シリーズ FEnet
- 新しい CPU に以下のドライバーで対応しました。
  - パナソニックデバイス SUNX 株式会社 - MEWTOCOL-COM イーサネット
- 以下の製造元名称が変わりました。

  変更前 | 変更後
  東芝機械株式会社 | 芝浦機械株式会社

### サイバーセキュリティー強化

- 脆弱性の問題を修正しました。
- Schneider Electric Software Update がバージョン 2.5.0 に更新されました。
- Schneider Electric License Manager がバージョン 2.5.0 に更新されました。
- 接続機器と通信を開始するユーザー管理をサポートするために以下のドライバーが更新されました。
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - PacDrive
  - Schneider Electric SA - SoMachine Network

### 改善された機能

- 画面やコンテンツを切り替えた後の表示遷移が改善されました。
  画面やコンテンツを切り替えた後の表示遷移