# メモリー / ストレージで使用可能な機能

メモリーやストレージで以下の機能を使用することができます。

対象データ | アプリケーションメモリー | バックアップメモリー | ローカルストレージ | SD カード | USB メモリー
プロジェクトファイルの格納 |  |  |  |  |
変数値の保持 |  |  |  |  |
アラーム履歴の保存 |  |  |  |  |
ロギングデータの保存 |  |  |  |  |
操作ログの保存 |  |  |  |  |
レシピデータの保存 |  |  |  |  |
アラーム履歴をエクスポート |  |  |  |  |
ログデータをエクスポート |  |  |  |  |
操作ログをエクスポート |  |  |  |  |
レシピデータのエクスポートとインポート |  |  |  |  |
セキュリティーデータ (ユーザー情報) のエクスポートとインポート |  |  |  |  |
ランタイムでの日本語入力に使用するシステムファイルを保存 |  |  |  |  |
画像表示器オブジェクトで使用する画像ファイルを保存 |  |  |  |  |
プロジェクトファイルを表示器に転送 |  |  |  |  |

Hide Show

1. アプリケーションメモリー
2. バックアップメモリー
3. ローカルストレージ
4. 外部ストレージ (SD カード / USB メモリー)

## アプリケーションメモリー

アプリケーションメモリーは、 作成したプロジェクトデータ、レシピデータなどが保存されます。

MEMO: 使用できるアプリケーションメモリーの容量は表示器の機種によって異なります。各機種の容量については、以下を参照してください。
対応機種/機能一覧

## バックアップメモリー

このメモリーは表示器の電源を OFF にしてもデータを保持します。

メモリー領域に保存できるデータと、保存時の優先順位は次のとおりです。

1. 保持変数
2. アラーム
3. データロギング
4. 操作ログ

バックアップメモリーの使用量を確認する場合は、プロジェクトエクスプローラーで [Target01] を選択します。

各機能のデータサイズは設定により決まります。各機能のデータサイズに応じて、他の機能に使用できる空き容量も変わります。

データのサイズを計算するには、保存するデータサイズの計算を参照してください。

MEMO:

- 使用できるバックアップメモリーの容量は表示器の機種によって異なります。各機種の容量については、以下を参照してください。
  対応機種/機能
- バックアップメモリー内のデータは、表示器のバックアップ電池により維持されています。電池が切れるとデータは失われます。充電式電池を内蔵している表示器の場合は、表示器へ電源を供給し十分な充電を行ってください。充電は電源を ON にしてから 24 時間でバックアップ可能なレベルまで充電されます。充電を完了するには、最大約 120 時間 (5 日間) 必要です。お使いの表示器に必要な充電時間はハードウェアマニュアルでご確認ください。
  交換式電池を内蔵している表示器の場合は、交換時期を示すエラーメッセージが表示されます。お使いの表示器のハードウェアマニュアルを参照して電池を交換してください。
  表示されるエラーメッセージについては、ランタイムに表示されるエラーを参照してください。

- プロジェクトをダウンロードする際に、バックアップメモリー内のデータは消去されます。

- GP-4100 シリーズの機種はバックアップメモリー​​を搭載していないため、内部メモリーの一部がバックアップ領域として使用されます。この領域を本書では「仮想バックアップメモリー」と呼びます。仮想バックアップメモリー内のデータは、バックアップメモリーと同様に表示器の再起動後も保持されます。

- SP5000 シリーズ および SP5000X シリーズは、バックアップメモリーとして NVRAM を使用しています。本書で「SRAM」と表記しているものは、すべて「NVRAM」と読み替えてください。

## ローカルストレージ

ST6000 シリーズまたは STM6000 シリーズを使用する場合、ファイルストレージ用にローカルストレージを使用できます。

レシピ、アラームデータ、操作ログ、データロギングはローカルストレージへのエクスポートに対応しています。レシピはローカルストレージからのインポートに対応しています。

MEMO: ローカルストレージの容量と対応機種については、以下を参照してください。対応機種/機能一覧

## 外部ストレージ (SD カード / USB メモリー)

SD カードと USB メモリーを総称して「外部ストレージ」と呼びます。外部ストレージについての詳細は、以下を参照してください。

外部ストレージ

MEMO: 機種によって使用できる外部ストレージは異なります。対応機種/機能一覧

### 保存先フォルダー (SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT 使用時)

SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT を使用する場合、画面編集ソフトウェアの設定で [SD カード] または [USB メモリー] を選択しても、データは表示器に挿入されている SD カード または USB メモリーには保存されません。

データは、[保存先フォルダー (SD カード)] または [保存先フォルダー (USB ストレージ)] プロパティで設定した保存先フォルダーに保存されます。

保存先フォルダーの設定は、次のとおりです。

1. プロジェクトエクスプローラーウィンドウの [システム設定] に移動し、[Target01] をクリックします。
2. プロパティウィンドウの [機能] タブをクリックし、[オプション] タブをクリックします。
3. [プリファレンス] で以下のプロパティを設定します。
   表示器の設定