# 復旧モード

## 概要

表示器が転送オペレーションのプロジェクトを受け付けない場合は、次の手順で復旧モードに入り、再度プロジェクトを転送します。プロジェクトの転送オペレーション中に問題が発生した場合は、自動的に復旧モードに入ります。

- SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズ、GP-4100 シリーズ、ST6000 シリーズ、STM6000 シリーズの場合
  タッチによる復旧

- SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT の場合
  アプリケーションによる復旧

重要:

- 復旧モードには、セキュリティー機能が搭載されていません。安全なプロジェクトファイルの転送については、以下を参照してください。
  サイバーセキュリティー

- 復旧中にパソコンまたは表示器の電源を切ったり、転送ケーブルを抜いたりしないでください。

## タッチによる復旧

MEMO:

- 投影型静電容量 (P-CAP) ディスプレイを搭載した表示器は、タッチによる復旧に対応していません。P-CAP ディスプレイは、起動時にタッチパネルを初期化します。初期化中にタッチパネルにタッチすると、その後のタッチが効かなくなります。

- ボックスモジュールでタッチによる復旧をする場合は、ディスプレイモジュールを接続してください。

1. 表示器の電源を入れます。
2. ディスプレイの左下または右下の角 (80 ピクセル範囲内) を、ダイアログボックスが表示されるまでタッチし続けます。

MEMO:

- プロジェクトが縦型モードに設定されている場合、復旧モードに入るための角のタッチ領域は以下のとおりです。

- ディスプレイを時計回りに回転させた場合

- ディスプレイを反時計回りに回転させた場合

- 表示器の回転については、次の
  表示器の設定の [方向] を参照してください。

ダイアログボックスに、「Do you want to enter recovery mode?」と表示されます。

3. [Yes] をクリックすると、復旧モードに入ります。
4. プロジェクトを転送します。転送方法によっては、以下の設定が必要です。

- USB ケーブル経由によるプロジェクトの転送
  USB ケーブルを接続してプロジェクトを転送します。復旧モードでの設定は必要ありません。
- IPsec を使用してイーサネット経由でプロジェクトを転送
  以下のように設定してプロジェクトを転送します。IPsec の詳細については、以下を参照してください。
  IPsec を使用してイーサネット経由でプロジェクトを転送

設定 | 説明
[Ethernet Download] | [Enable]
[IPsec] | [IPsec] をタッチし、[Enable] を選択して [Preshared Key] を設定します。
[Ethernet] | [IP Address]、[Subnet Mask]、[Default Gateway] が表示されます。これらの設定が表示されない機種を使用している場合は、[Ethernet] をタッチすると表示されます。

- ファイルシステムを使用したプロジェクトの転送
  プロジェクトをダウンロードした外部ストレージを挿入し、[SD] または [USB] をタッチします。

- イーサネット経由によるプロジェクトの転送
  以下のように設定してプロジェクトを転送します。

設定 | 説明
[Ethernet Download] | [Enable]
[IPsec] | [IPsec] をタッチし、[Disable] を選択します。
[Ethernet] | [IP Address]、[Subnet Mask]、[Default Gateway] が表示されます。これらの設定が表示されない機種を使用している場合は、[Ethernet] をタッチすると表示されます。

## アプリケーションによる復旧

SP5000 シリーズオープンボックス、IPC シリーズ、PC/AT の表示器では、以下の復旧方法を使用できます。

重要: 復旧する前に他のアプリケーションを終了してください。復旧中にプロジェクトの転送に失敗した場合、確認なしにオペレーティングシステムが再起動します。

1. BLUE Runtime が起動している場合は、アプリケーションを終了してください。
2. Windows のスタートメニューから、[BLUE Runtime Recovery Mode] を起動します。

   MEMO:

   - TransferService.exe を管理者として実行するためのユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックします。
   - スタートメニューに [BLUE Runtime Recovery Mode] がない場合は、以下のフォルダーの TransferService.exe を右クリックし、ショートカットメニューから [管理者として実行] を選択して管理者権限でアプリケーションを実行します。BLUE Runtime Recovery Mode が起動したらフォルダーを閉じます。フォルダーが開いている状態で転送を実行すると、エラーが発生します。

   C:\Program Files\Pro-face\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe

3. プロジェクトを転送します。転送方法によっては、以下の設定が必要です。

- ファイルシステムを使用したプロジェクトの転送
  [File System] をクリックします。表示されたダイアログボックスからファイルシステムのダウンロードオペレーション用のファイルを選択し、[Download the selected BML file] をクリックします。
- イーサネット経由によるプロジェクトの転送
  [Ethernet Download] を [Enable] に設定してプロジェクトを転送します。