# 表示器使用の注意点

Hide Show

1. イーサネットに接続する際の注意点
2. SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズを使用する場合
3. STM6000 シリーズ (STM-6B00D 以外) を使用する場合
4. STM-6B00D を使用する場合
5. GP-4100 シリーズを使用する場合
6. タッチパネルに関する注意事項

## イーサネットに接続する際の注意点

- イーサネットを介して通信をする場合、接続先の機器の設定によっては通信が不可能な場合があります。通信できない場合は以下を試みてください。

- 接続先の機器がイーサネットケーブルで直接接続されている場合は、イーサネットスイッチを使用します。
- [Auto Negotiation] の [Speed Setting] と [Duplex Setting] の設定を接続先の機器と一致させます。
  ハードウェア設定画面で変更できます。
  イーサネット設定の指定

## SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズを使用する場合

- ウェブサーバーと Web Viewer を同時に使用することはできません。

## STM6000 シリーズ (STM-6B00D 以外) を使用する場合

- 表示器を使用する場合は、転送時も含め、必ず電源ケーブルから電源を供給してください。電源ケーブルから電力が供給されていなくても、表示器とパソコンが USB 転送ケーブルで接続されている場合、表示器のステータス LED は緑になりますが、表示器の画面には何も表示されません。

- STM-6200WAD / STM-6400WAD は、必ずディスプレイモジュールを取り付けた状態でご使用ください。ディスプレイモジュールを取り外した状態で電源を投入すると、ステータス LED が赤で 2 回点滅し、ブザーが 2 回鳴ります。その場合はディスプレイモジュール取り付け後、表示器が自動的に再起動します。
  また、STM-6200WAD / STM-6400WAD は、サイズの異なるディスプレイモジュールを取り付けてご使用にならないでください。サイズの異なるディスプレイモジュールを取り付けると、ステータス LED が赤く 2 回点滅を繰り返し、ブザーが 2 回鳴るのを繰り返し、以下のエラーメッセージが表示されます。
  エラーメッセージ:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## STM-6B00D を使用する場合

- 画面をモニターおよび操作するには、BLUE Web Viewer を使用します。BLUE Web Viewer は工場出荷時に有効になっています。
  BLUE Web Viewer の概要と開発の流れ

- 表示器を使用する場合は、転送時も含め、必ず電源ケーブルから電源を供給してください。電源ケーブルから電力が供給されていなくても、表示器とパソコンが USB 転送ケーブルで接続されている場合、表示器のステータス LED は緑になりますが、表示器の画面には何も表示されません。

- ディスプレイモジュールを STM-6B00D に取り付ける場合、画面編集ソフトウェアで設定したサイズと同じディスプレーモジュールを取り付けてください。サイズの異なるディスプレイモジュールを取り付けると、ステータス LED が赤く 2 回点滅を繰り返し、ブザーが 2 回鳴るのを繰り返し、以下のエラーメッセージが表示されます。
  エラーメッセージ:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### システムエラー

システムエラーが発生すると LED が緑で点滅します。エラーメッセージの詳細については、以下を参照してください。

エラーメッセージ一覧

## GP-4100 シリーズを使用する場合

- GP-4100 シリーズの機種はバックアップメモリー​​を搭載していないため、内部メモリーの一部がバックアップ領域として使用されます。この領域を本書では「仮想バックアップメモリー」と呼びます。仮想バックアップメモリー内のデータは、バックアップメモリーと同様に、GP-4100 シリーズがランタイムアプリケーションの使用によって、またはハードウェア設定から再起動された後も保持されます。GP-4100 シリーズがランタイムアプリケーション、またはハードウェア設定以外の方法で再起動された場合は次のデータは失われます。

- 保持変数の値
- アラームログ
- データロギング

ランタイムアプリケーション

ランタイムのシャットダウンと再起動の実行

- GP-4100 シリーズの機種は、表示器の SV (ソフトウェアバージョン) によって使用できる BLUE のバージョンが異なります。以下の表で BLUE のバージョンを確認してください。SV は表示器の製品ラベルで確認してください。

  | BLUE バージョン 3.4 以前 | BLUE バージョン 3.4 Service Pack 1 バージョン 3.5
  SV 3.0 以降 | - |
  SV 2.0 以前 |  |

使用できない表示器にプロジェクトを転送した場合、エラーメッセージ SYS00003 または次のメッセージが表示されます。

[表示器は有効な Pro-face HMI 機種ではありません]

## タッチパネルに関する注意事項

- SP5000 シリーズパワーボックスおよび SP5000X シリーズの電源を切ってすぐに電源を入れ直すと、下記のエラーメッセージが表示されることがあります。このメッセージが表示された場合は電源を切り、10 秒以上待ってから再度電源を入れてください。
  エラーメッセージ: Touch panel driver initialization failed.
  この方法でも問題が解決しない場合、または他の表示器でも同じメッセージが表示された場合は、カスタマーサポートに問い合わせてください。