# 表示器の安全に関する使用上の注意

以下の注意事項を守ることで、表示器を安全に使用することができます。

本書とすべての関連マニュアルをよく読んで、表示器の機能と正しいオペレーションを理解してください。

警告
感電、爆発、閃光アークの危険性 表示器がオンの間はホストと表示器の通信ケーブルを接続/切断しないでください。 表示器には、バックアップメモリ内の時刻とデータバックアップの両方を目的に、非充電式または充電式バッテリーが搭載されています。 非充電式バッテリーを搭載した表示器の場合は交換が可能です。 バッテリーの交換方法については、お使いの表示器のハードウェアマニュアルを参照してください。 充電式バッテリーを搭載した表示器の場合、交換を誤るとバッテリーが爆発するおそれがあるため、交換しないでください。 交換が必要な場合は、最寄の販売代理店または シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンターにご連絡ください。 上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または物的損害を負う可能性があります。

警告
装置の意図しない動作 交換の操作にタッチパネルのスイッチを使用しないでください。傷害または機器の損傷を招くおそれがあります。 表示器、ユニット、ケーブルのトラブルで出力がオンまたはオフのまま変わらない場合は、重大な事故が発生するおそれがあります。 重大な事故が発生する可能性のある出力信号には、リミッターなどの監視回路を装備する必要があります。 重要なオペレーションスイッチが表示器以外の機器によって処理されるようにシステムを設計してください。 それにより、不正な出力または誤動作による事故が防げます。 タッチパネルのスイッチをデバイスの緊急停止スイッチとして使用しないでください。 厚生労働省では、すべての産業用機器/システムに手動で操作する機械的な緊急停止スイッチを装備することを義務付けています。 また、その他のシステムについても、安全な操作を保証するために同様の機械的スイッチを装備する必要があります。 マシンの安全な操作を制御する目的でタッチパネルのスイッチを作成しないでください。 緊急停止スイッチなどは、別のハードウェアスイッチとして取り付けてください。 表示器とホストコントローラーの間に通信中断が生じても機器に誤動作が生じないようにシステムを設計してください。 これは、人身傷害や機器の損傷を招く可能性を排除するためです。 オペレーターの重傷、マシンの損傷、またはシステムオペレーションの停止を招く可能性のある重大なアラームの警告デバイスとして表示器を使用しないでください。 重大なアラームインジケーターとその制御 / アクティブ化ユニットは、スタンドアロンのハードウェアと機械的なスイッチを使用して設計する必要があります。 航空管制用機器、航空機器、基幹的なデータ転送(通信)機器、原子力制御装置、または医療用生命維持装置には、本来的に極めて高水準の安全性と信頼性が要求されるため、表示器を使用しないでください。 これらの目的には使用しないでください。 パネルのバックライトが焼き切れた後も、タッチパネルはアクティブです。 これは、表示器のスタンバイモードとは異なる性質です。 バックライトが焼き切れたことにオペレーターが気付かず、パネルに触れると、危険なマシン動作エラーが発生するおそれがあります。 したがって、傷害や機器の損傷を招く可能性のあるタッチパネルスイッチを作成しないでください。 表示器のバックライトがオフの場合は、次の手順に従ってバックライトが焼き切れていないか確認してください。 (1) 表示器がスタンバイモードに入るように設定されていないにもかかわらず画面が空白になった場合は、バックライトが焼き切れています。 (2) 画面が空白になり、表示器がスタンバイモードに入るように設定されている場合は、画面にタッチするか、またはその他の入力オペレーションを実行します。 画面が再び表示されない場合は、バックライトが焼き切れています。 停電または表示器の事故が発生した場合にユーザーシステム全体の安全性が保たれるように、制御システムを設計するようにしてください。 設計がそのように行われないと、不正な出力信号または表示器の誤動作によって事故が発生するおそれがあります。 (1) 時計回り / 反時計回りの回転など、反対の動きで動作する緊急停止、安全回路、スイッチ、および上方向、ボタン、動き、およびその他の制限によってマシンの損傷を防止するスイッチは、表示器の外部で設計してください。 (2) 表示器が論理プログラムのオペレーション中に Watchdog タイマーエラーを生成すると、論理プログラムのオペレーションは停止します。 また、表示器が検出できない入力 / 出力制御領域でエラーが発生すると、予期しないオペレーションが発生する場合があります。 したがって、安全に問題のあるマシンの動作を防ぐには、完全に表示器の外側にフェイルセーフ回路を作成する必要があります。 フェイルセーフ回路については、ハードウェアマニュアルの「設置時の注意事項」を参照してください。 (3) 外部ユニットの継電器またはトランジスタに問題が発生し、出力(コイル)がオンまたはオフのままで切り替わらない場合は、重大事故が発生するおそれがあります。 これを防ぐには、重要な出力信号を監視する外部Watchdog回路を必ず設定してください。 表示器が起動する前に表示器の I/O に電源を供給する回路を設計してください。 I/O ユニットがオンになる前に表示器のプログラムが実行モードに入ると、不正な出力(信号)または誤動作によって事故が発生するおそれがあります。 表示器と接続されているユニットとの間で表示または制御エラー、データ転送エラー、または停電が発生した場合にシステムの安全を確保するスイッチ回路を使用して、論理プログラムを設計してください。 設計がそのように行われないと、不正な出力信号または表示器の誤動作によって事故が発生するおそれがあります。 プログラムの変更を実行したり、強制を有効にしたり、RUN、STOP、PAUSE コマンドを使用したりする前に、表示器のマニュアルをよく読んでください。 オペレーションの間違いにより事故やマシンの損傷を招くおそれがあります。 上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または物的損害を負う可能性があります。

注記
データの損失 データの損失は予期せずして発生することがあります。 表示器と外部ストレージにデータを定期的にバックアップしてください。 失われたデータの復元はできません。 外部ストレージへのアクセス中は、表示器の電源をオフにしたり、リセットしたり、外部ストレージを外したりしないでください。 外部ストレージが損傷するおそれがあります。 SD カードを取り出す際には、SD カードのアクセスランプ (LED) がオフになっていることを確認してください。 SD カードのデータが損傷するおそれがあります。 CFast カードを取り外す際には、表示器の電源を必ずオフにしてください。 CFast カードのデータが損傷するおそれがあります。 上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。