# 表示器が使用する TCP ポートの一覧

表示器、およびその下位のドライバーやユーティリティー、その他の関連プログラムで使用される TCP ポートの一覧です。

機能 | ポート | 設定可能
プロジェクトの転送 | 3320 3321 8050 | -
Web サーバー Web Viewer | 8082 |
Pro-face Connect | 11444 443 80 | -
OPC-UA サーバー | 48010 |
ウェブブラウザーオブジェクト | 表示する URL によって異なります。 |
FTP 接続 (コントロールセッション) | 21 990 |
FTP 接続 (データセッション (アクティブモード)) | オペレーションシステムで設定されたポートを使用します。 | -
FTP 接続 (データセッション (パッシブモード)) | FTP サーバーに設定されているポートを使用します。 | -