# EcoStruxure Augmented Operator Advisor の指定

このセクションでは、EcoStruxure Augmented Operator Advisor を設定する手順について説明します。

MEMO:

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor をサポートしている機種については、以下を参照してください。

  対応機種/機能

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor 設定の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

  マニュアル | リンク
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor クイックスタートガイド | EN、FR、DE、ES、IT、CN
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor マネージャーユーザーマニュアル | EN、FR、DE、ES、IT、CN
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor アプリケーションユーザーマニュアル | EN、FR、DE、ES、IT、CN
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor ビルダーユーザーマニュアル | EN、FR、DE、ES、IT、CN

  DE (ドイツ語)、 EN (英語)、FR (フランス語)、IT (イタリア語)、ES (スペイン語)、CN (中国語-簡体字)

1. プロジェクトエクスプローラーウィンドウの [システム設定] に移動し、[ドライバー] をクリックします。

2. プロジェクトエクスプローラーウィンドウのツールバーから [ドライバー] をクリックします。
   → ドライバーの追加ウィンドウが開きます。

3. [製造元] リストから [Schneider Electric] を選択し、[ドライバー] から [EcoStruxure Augmented Operator Advisor] を選択して [OK] をクリックします。

4. プロパティウィンドウの [基本] タブに移動し、ドライバーの [Timeout(sec)] 設定を設定します。

5. システム設定のドキュメントビューで、機器をクリックします。(EcoStruxureAugmentedOperatorAdvisorEquipment1)

6. プロパティウィンドウの [基本] タブに移動し、機器のポート番号と IP アドレスを設定します。