# 外部ストレージ

次の外部ストレージがサポートされています。

- SD カード

- USB メモリー

外部ストレージの使用に関する制限事項は、制限事項 (表示器の操作) を参照してください。

Hide Show

1. 対応外部ストレージ
2. 外部ストレージ使用上の注意
3. 外部ストレージの取り外し

1. SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズ、GP-4100 シリーズ、ST6000 シリーズ、STM6000 シリーズを使用する場合
2. SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル) を使用する場合
3. IPC シリーズまたは PC/AT を使用する場合

## 対応外部ストレージ

#### SD カード

ファイルシステム | SDHC
最大容量 | 32 GB

#### USB メモリー

ファイルシステム | FAT32
最大容量 | 2 TB
表示器で同時に使用できる USB メモリー数 | 1

## 外部ストレージ使用上の注意

警告
システム/処理を監視できません。 プロジェクトのデータ管理に外部ストレージ機器を使用している場合 表示器の実行中に機器を外さないでください。 USB が正しく接続されていることを確認してください。 上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または物的損害を負う可能性があります。

注記
データの損失 定期的にデータを外部ストレージにバックアップしてください。 外部ストレージへのアクセス中は、表示器の電源をオフにしたり、リセットしたり、外部ストレージを外したりしないでください。 外部ストレージにデータを書き込んでいるときに、画面データを表示器にダウンロード (プロジェクト送信) しないでください。 CFast カードを取り外す際には、表示器の電源を必ずオフにしてください。 外部ストレージを取り付ける際には、外部ストレージとそのコネクターの前後の向きに注意してください。 上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。

注記
データの損失 外部ストレージを静電気や電磁波が発生するところに放置しないでください。 外部ストレージを直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置しないでください。 外部ストレージを曲げないでください。 外部ストレージを落とさないでください。 外部ストレージ上に水をこぼさないでください。 表示器の接続部分に触れないでください。 外部ストレージを分解または改造しないでください。 上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。

注記
データの不足 1 台または複数の USB デバイスを USB ハブ経由で表示器に接続する場合は、外部電源のある USB ハブを使用してください。 上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。

## 外部ストレージの取り外し

重要:

- 外部ストレージへのアクセス中は、表示器から取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。
- 以下のデータを [保存先] で指定した外部ストレージに保存する場合は、外部ストレージを取り外す前に表示器の電源を切ってください。

- アラーム
- データロギング
- 操作ログ

表示器の電源を切る前に外部ストレージを取り外すと、再び外部ストレージを挿入しても上記のデータを収集できなくなります。その場合は、外部ストレージを挿入した後に表示器を再起動してください。

外部ストレージ用デバイスを適切に取り外すには、次のいずれかの方法に従ってください。

Hide Show

1. SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズ、GP-4100 シリーズ、ST6000 シリーズ、STM6000 シリーズを使用する場合
2. SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル) を使用する場合
3. IPC シリーズまたは PC/AT を使用する場合

### SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズ、GP-4100 シリーズ、ST6000 シリーズ、STM6000 シリーズを使用する場合

外部ストレージを表示器から取り外すためには、プロジェクトにハードウェア設定を含める必要があります。

1. ハードウェア設定を開きます。
2. SD/USB の [Eject] をクリックします。
   → 取り出しスイッチがグレー表示になります。

MEMO:

- SD カードの取り外し処理が完了すると、表示器の SD カードアクセス LED がオフになります。LED ランプがオフになっていることを確認してから、SD カードを取り外します。
- 外部ストレージは、[外部ストレージ] オペレーションでも取り外しできます。
  外部ストレージ

### SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル) を使用する場合

表示器から外部ストレージを取り外す前に、Windows で操作をする必要はありません。

表示器から外部ストレージを取り外す前に、アクセスされていないことを確認してください。

外部ストレージへのアクセス中は、表示器デバイスから取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。

MEMO:

- SD カードの取り外し処理が完了すると、表示器の SD カードアクセス LED がオフになります。LED ランプがオフになっていることを確認してから、SD カードを取り外します。
- 外部ストレージは、[外部ストレージ] オペレーションまたはハードウェア設定画面で取り外しできません。
  外部ストレージ
  ハードウェア設定について

### IPC シリーズまたは PC/AT を使用する場合

外部ストレージを取り外す前に、Windows デスクトップ画面で取り外すための操作を実行してください。

[ハードウェアの安全な取り外し] アイコン をクリックし、デバイスのリストから取り外すデバイスをクリックします。
または
[スタート] をクリック、[コンピュータ] をクリックし、取り外すデバイスを右クリックし、[取り出し] をクリックします。
→ デバイスを安全に取り外せることを示すメッセージが Windows の画面に表示されます。

MEMO:

- ご使用の Windows バージョンは Windows 10 バージョン 1809 以降では、上記の操作を実行する必要はありません。
  表示器から外部ストレージを取り外す前に、アクセスされていないことを確認してください。
  外部ストレージへのアクセス中は、表示器デバイスから取り外さないでください。データが破損するおそれがあります。
- SD カードの取り外し処理が完了すると、表示器の SD カードアクセス LED がオフになります。LED ランプがオフになっていることを確認してから、SD カードを取り外します。
- 外部ストレージは、[外部ストレージ] オペレーションまたはハードウェア設定画面で取り外しできません。
  外部ストレージ
  ハードウェア設定について