# ランタイムのシャットダウンと再起動の実行

- シャットダウン
- 再起動

## シャットダウン

シャットダウンを実行すると、以下が発生します。

- スクリプトに [Stop] ランタイムアプリケーショントリガーが設定されていると、指定されたオペレーションが実行します。
- 接続機器との通信が停止します。
- ランタイムアプリケーションが終了します。
- SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT 以外のモデルを使用している場合、表示器がシャットダウンします。

MEMO:SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT 以外のモデルを使用している場合、表示器のシャットダウン後に電源を入れるには電源ケーブルを切断してから再接続してください。

ランタイムをシャットダウンするには、以下のいずれかを実行します。

- ハードウェア設定画面を開き、[Shutdown] ボタンをタッチします。

- スクリプト (ランタイムアプリケーションの [Shutdown] オペレーション) を実行します。
  (例)

- SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT は、ランタイムアプリケーション右上の [x] をクリックします。

## 再起動

再起動を実行すると、以下が発生します。

- スクリプトに [Stop] ランタイムアプリケーショントリガーが設定されていると、指定されたオペレーションが実行します。
- 接続機器との通信が停止します。
- ランタイムアプリケーションが終了し、再起動します。

ランタイムを再起動するには、以下のいずれかを実行してください。

- ハードウェア設定画面を開き、[Reboot] ボタンをタッチします。

- スクリプト (ランタイムアプリケーションの [Reboot] オペレーション) を実行します。

(例)