# 메모리/저장소에서 사용 가능한 기능

메모리 또는 저장소를 사용하여 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

표시기 데이터 | 애플리케이션 메모리 | 백업 메모리 | 로컬 저장소 | SD 카드 | USB 메모리
프로젝트 파일 저장 |  |  |  |  |
변수값 유지 |  |  |  |  |
알람 기록 저장 |  |  |  |  |
로깅 데이터 저장 |  |  |  |  |
오퍼레이션 로그 저장 |  |  |  |  |
레시피 데이터 저장 |  |  |  |  |
알람 기록 내보내기 |  |  |  |  |
로깅 데이터 내보내기 |  |  |  |  |
조작 로그 내보내기 |  |  |  |  |
레시피 데이터 내보내기 및 들여오기 |  |  |  |  |
보안 데이터 내보내기 및 들여(사용자 정보) |  |  |  |  |
런타임에 일본어 입력용 시스템 파일 저장 |  |  |  |  |
이미지 표시기 객체에 사용된 이미지 파일 저장 |  |  |  |  |
디스플레이 장치에 프로젝트 파일 전송 |  |  |  |  |

Hide Show

1. 애플리케이션 메모리
2. 백업 메모리
3. 로컬 저장소
4. 외부 저장소(SD 카드/USB 메모리)

## 애플리케이션 메모리

애플리케이션 메모리는 프로젝트 데이터, 레시피 데이터 등에 사용됩니다.

메모: 사용할 수 있는 애플리케이션 메모리 용량은 표시기 모델마다 다릅니다. 각 모델의 용량에 대해서는 다음
대응 모델/기능 리스트을 참조하십시오.

## 백업 메모리

이 메모리는 표시기가 꺼져 있을 때에도 데이터를 저장합니다.

이 메모리 영역에 데이터를 저장할 때 우선 순위는 다음과 같습니다.

1. 보존 변수
2. 알람
3. 데이터 로깅
4. 오퍼레이션 로그

백업 메모리의 사용을 확인하려면 프로젝트 익스플로러에서 [Target01] 을 선택합니다.

각 기능의 데이터 크기는 설정에 따라 결정됩니다. 각 기능의 데이터 크기에 따라 다른 기능에 사용할 수 있는 여유 공간도 달라집니다.

데이터 크기 계산에 대해서는 저장할 데이터 크기 계산을 참조하십시오.

메모:

- 사용할 수 있는 백업 메모리 용량은 표시기 모델마다 다를 수 있습니다. 각 모델의 용량에 대해서는 다음을 참조하십시오.
  지원되는 모델/기능
- 백업 메모리의 데이터는 표시기의 내장 백업 배터리를 통해 유지됩니다. 배터리가 소진되면 데이터가 손실됩니다. 충전식 배터리가 포함된 표시기의 경우 표시기에 전원을 공급하고 배터리를 완전히 충전하십시오. 전원을 끄고 24시간 후까지 백업을 실행할 수 있을 만큼 배터리가 충전됩니다. 충전을 완료하는 데는 최대 120시간 (5일) 이 걸립니다. 표시기에 필요한 충전 시간은 하드웨어 설명서를 확인하십시오.
  비충전식 배터리를 사용하는 표시기의 경우 교체 시기를 알려주는 에러 메시지가 나타납니다. 배터리 교체 시 표시기의 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
  표시되는 에러 메시지는 런타임에 표시되는 에러를 참조하십시오.

- 프로젝트를 다운로드하면 백업 메모리의 데이터가 지워집니다.

- GP-4100 시리즈 모델에는 백업 메모리가 장착되어 있지 않기 때문에 내부 메모리의 일부가 백업 영역으로 사용됩니다. 사용자 문서에서는 이 영역을 "가상 백업 메모리"라고 합니다. 백업 메모리와 마찬가지로 가상 백업 메모리의 데이터는 표시기를 껐다가 다시 켜도 유지됩니다.

- SP5000 시리즈와 SP5000X 시리즈는 NVRAM을 백업 메모리로 사용합니다. 이 문서에 나오는 모든 "SRAM"은 "NVRAM"으로 간주하십시오.

## 로컬 저장소

ST6000 시리즈나 STM6000 시리즈를 사용하는 경우, 로컬 저장소를 파일 저장소로 사용할 수 있습니다.

레시피, 알람 데이터, 작업 로그 및 데이터 로깅은 로컬 저장소로 내보내기를 지원하고 레시피는 로컬 저장소에서 불러오기를 지원합니다.

메모: 로컬 저장소 및 지원되는 모델의 용량에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 대응 모델/기능 리스트

## 외부 저장소(SD 카드/USB 메모리)

SD 카드 및 USB 메모리를 총칭하여 “외부 저장소”라고 합니다. 외부 저장소에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

외부 스토리지

메모: 사용할 수 있는 외부 저장소는 모델에 따라 다릅니다. 대응 모델/기능 리스트

### 저장 위치 폴더(SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우)

SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용할 경우 화면 편집 소프트웨어 설정에서 [SD 카드] 또는 [USB 메모리]를 선택하더라도 데이터가 디스플레이 장치에 삽입된 SD 카드 또는 USB 메모리에 저장되지 않습니다.

데이터는 [저장 위치 폴더(SD 카드)] 또는 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 속성에 지정된 저장 위치 폴더에 저장됩니다.

저장 위치 폴더를 구성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 프로젝트 익스플로러 창에서 [시스템 아키텍처]로 이동한 후 [Target01]을 클릭합니다.
2. 속성 창에서 [펑션] 탭을 클릭한 다음 [옵션] 탭을 클릭합니다.
3. [기본 설정] 에서 다음 속성을 설정합니다.
   표시기 설정