# 프로젝트를 처음 전송하기

Hide Show

1. SP5000 시리즈 Power Box나 SP5000X 시리즈, GP-4100 시리즈를 사용할 때
2. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때
3. ST6000 시리즈나 STM6000 시리즈를 사용할 때 (STM-6B00D 제외)
4. STM-6B00D를 사용할 때
5. IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우

## SP5000 시리즈 Power Box나 SP5000X 시리즈, GP-4100 시리즈를 사용할 때

공장 기본값으로 GP-Pro EX 시스템이 설치됩니다. GP-Pro EX 시스템은 BLUE 프로젝트 파일이 전송될 때 BLUE로 변환됩니다.

다음 전송 방법이 지원됩니다. 각 전송 방법에 관한 절차는 해당 링크를 참조하십시오.

USB 케이블을 통해 프로젝트 전송

이더넷을 통해 프로젝트 전송

중요:

- BLUE 프로젝트 파일을 디스플레이 장치로 전송하면 디스플레이 장치를 다시 되돌려 GP-Pro EX 프로젝트 파일을 실행할 수 없습니다.
- SP-5B10과 SP-5700WCD 또는 SP-5B10과 SP-5800WCD의 경우, 이더넷을 통해 첫 번째 프로젝트 파일을 전송할 때는 디스플레이 장치 화면에 표시된 IP 주소를 사용하십시오.
- GP-Pro EX 런타임 버전이 4.09.200 이상이고 연결 키를 사용하는 경우 BLUE 프로젝트 파일을 전송할 수 없습니다. GP-Pro EX 오프라인 화면에서, BLUE 프로젝트 파일을 전송하기 전에 [Authenticate connection key when transferring] 확인란의 선택을 취소하십시오.

## SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때

런타임 응용 프로그램(BLUE 런타임)이 공장 기본값으로 설치됩니다.

프로젝트를 전송하기 전에 런타임 응용 프로그램을 반드시 활성화해야 합니다.

런타임 응용 프로그램을 활성화하려면

1. 디스플레이 장치를 켭니다.

2. 바탕 화면에서 바로 가기 [Convert Runtime]을 두 번 클릭합니다.

3. [Confirmation] 대화 상자에서 [확인]을 클릭합니다.
   다시 부팅한 후 미리 설치된 구성 화면(Welcome Screen)이 표시됩니다.
4. [HW configuration] 단추를 터치합니다.
5. [Shutdown] 단추를 터치합니다.
6. 런타임 응용 프로그램을 관리자 권한으로 다시 시작합니다. 프로그램 메뉴에서 [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)]을 클릭합니다.
7. 해당 전송 옵션의 단추를 터치합니다.
8. 화면의 설명을 따라 프로젝트 파일을 전송합니다.
   - IPsec에서 이더넷을 통해 프로젝트를 전송하는 중
   - USB 케이블을 통해 프로젝트 전송
   - 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송
   - 이더넷을 통해 프로젝트 전송

## ST6000 시리즈나 STM6000 시리즈를 사용할 때 (STM-6B00D 제외)

공장 기본값으로 이 모델에는 프로젝트 파일 전송과 네트워크 연결용으로 사전에 설치된 구성 화면(Welcome Screen)이 있습니다.

전원을 켠 후 Welcome Screen이 표시됩니다.

해당 전송 옵션의 단추를 터치합니다.
화면의 설명을 따라 프로젝트 파일을 전송합니다.

- IPsec에서 이더넷을 통해 프로젝트를 전송하는 중
- USB 케이블을 통해 프로젝트 전송
- 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송
- 이더넷을 통해 프로젝트 전송

## STM-6B00D를 사용할 때

공장 기본값으로 이 모델에는 프로젝트 파일 전송과 네트워크 연결용으로 사전에 설치된 구성 화면(Welcome Screen)이 있지만, 이 모델에는 디스플레이 모듈이 없으므로 Welcome Screen을 사용할 수 없습니다.

### 공장 설정

다음 공장 기본 설정을 사용하여 프로젝트 파일을 전송합니다.

설정 | 설정 값
Pro-face Connect | 사용
Web Viewer | 활성화
Ethernet Download | 사용
Ethernet 1 | IP Address | 192.168.219.81
Subnet Mask | 255255255252
Ethernet 2 | IP Address | 192.168.220.81
Subnet Mask | 255255255252

### 지원되는 전송 옵션

프로젝트를 이 모델로 전송할 때 다음 전송 방법이 지원됩니다.

- USB 케이블을 통해 프로젝트 전송
- 이더넷을 통해 프로젝트 전송
- 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송

#### USB 케이블을 통해 프로젝트 전송

이 전송 방법에 관한 절차는 다음 링크를 참조하십시오.

USB 케이블을 통해 프로젝트 전송

#### 이더넷을 통해 프로젝트 전송

이더넷 케이블로 PC와 이 모델을 연결할 때 PC의 IP 주소를 다음과 같이 수정하십시오.

이 모델 쪽에 사용되는 이더넷 포트 | PC IP 주소
Ethernet 1 포트 | 192.168.219.82
Ethernet 2 포트 | 192.168.220.82

이 전송 방법에 관한 절차는 다음 링크를 참조하십시오.

이더넷을 통해 프로젝트 전송

중요:

- 화면을 사용하지 않고 프로젝트 파일을 전송하기 위하여 [Ethernet Download]는 공장 기본값으로 사용으로 설정되어 있습니다. 일반 작업에 대해서는 [Ethernet Download]를 사용 안 함으로 설정하는 것이 좋습니다. [Ethernet Download]는 전송된 프로젝트의 [이더넷 전송 항시 허가] 설정에 의해 재정의됩니다. 기본값으로, [이더넷 전송 항시 허가]은 사용 안 함으로 설정되어 있습니다. [Ethernet Download]가 재정의되고 사용할 수 없게 되면 이더넷을 통해 프로젝트를 전송할 때 화면 작업에 Web Viewer 응용 프로그램이 필요합니다.
- 이더넷을 통해 프로젝트를 전송할 때 이 모델과 PC를 일대일 연결로 연결하십시오.

#### 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송

파일 시스템으로 프로젝트를 전송할 때는 Welcome Screen을 사용해야 합니다.

Web Viewer 클라이언트에서 Welcome Screen을 조작할 수 있습니다. Web Viewer에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

BLUE Web Viewer 개요 및 개발 워크플로

중요:

- Web Viewer 클라이언트에서 Welcome Screen을 조작하기 위하여 Web Viewer [보안 설정]은 공장 기본값으로 사용 안 함으로 설정되어 있습니다. 일반 작업에서는 [보안 설정]을 사용으로 설정하는 것이 좋습니다. [보안 설정]은 전송된 프로젝트의 설정으로 재정의됩니다. 기본값으로, [보안 설정]은 사용으로 설정되어 있습니다.
- Welcome Screen 작업에는 이 모델과 Web Viewer 클라이언트 간 일대일 연결이 필요합니다.

클라이언트에서 연결할 때 다음 URL을 웹 브라우저에 입력하십시오.

이더넷 포트 | URL
Ethernet 1 | http://192.168.219.81:8082/webviewer/index.html
Ethernet 2 | http://192.168.220.81:8082/webviewer/index.html

이 전송 방법에 관한 절차는 다음 링크를 참조하십시오.

파일 시스템을 통해 프로젝트 전송

## IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우

프로젝트를 전송하기 전에 런타임 응용 프로그램(BLUE 런타임)을 반드시 활성화해야 합니다. 설치에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

런타임 응용 프로그램 설정

설치 후 런타임 응용 프로그램을 관리자 권한으로 시작합니다.

1. 프로그램 메뉴에서 [BLUE Runtime]을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 [관리자 권한으로 실행]을 선택합니다.

   메모: [관리자 권한으로 실행]을 선택할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2. 해당 전송 옵션의 단추를 터치합니다.
3. 화면의 설명을 따라 프로젝트 파일을 전송합니다.
   - IPsec에서 이더넷을 통해 프로젝트를 전송하는 중
   - USB 케이블을 통해 프로젝트 전송
   - 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송
   - 이더넷을 통해 프로젝트 전송

### 통신 권한을 수동으로 설정하기

이더넷을 통해 프로젝트 파일을 전송하기 전에 통신 권한 설정을 구성합니다.

1. Windows [제어판] 창에서 [시스템 및 보안]→[Windows 방화벽에서 앱 허용]을 선택합니다.
2. [설정 변경]→[다른 앱 허용]을 클릭합니다.
3. [찾아보기]를 클릭하고 다음 exe 파일을 선택합니다. exe 파일을 선택한 후 [추가]를 클릭하면 exe 파일이 [허용되는 앱 및 기능] 목록에 추가됩니다. 이 작업을 한 번에 하나씩 수행하십시오.
   (런타임 응용 프로그램 설치 폴더)\BLUE 런타임\RTPrimaryBoot\TransferService.exe
   (런타임 응용 프로그램 설치 폴더)\BLUE 런타임\Bin\ITargetManager.exe
4. 추가된 각 exe 파일에 대해 비공개/일반/도메인 확인란을 선택하거나 지워 네트워크 프로필을 설정합니다.

5. [확인]를 클릭합니다.