# USB 케이블을 통해 프로젝트 전송

USB 케이블(컴퓨터와 디스플레이 장치를 연결하는)을 통해 프로젝트 파일을 표시기로 전송할 수 있습니다.

중요:

- 전송하는 동안(컴퓨터와 디스플레이 장치 간 전송) 컴퓨터나 표시기를 끄거나 전송 케이블의 연결을 끊지 마십시오. 그럴 경우 디스플레이 장치가 시작될 때 에러가 발생할 수 있습니다.

- 디스플레이 장치에서 프로젝트 파일 변조를 방지 하려면 프로젝트 파일 전송 작업에 대하여 사용자 인증을 사용하도록 설정합니다. 설정 절차는 아래 표를 참조하십시오.
  사용자 이름이나 암호를 잊으면 전송이 불가능하므로 주의하시기 바랍니다.

메모:

- USB 케이블 전송 기능을 지원하는 모델에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.
  대응 모델/기능 리스트

- 한 컴퓨터에서 여러 디스플레이 장치로 동시에 전송할 수는 없습니다.

- 시뮬레이션 중에는 프로젝트 전송이 불가능합니다.

- 매우 큰 프로젝트 파일의 경우 전송하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.

- 전송하기 전에 전송하려는 디스플레이 장치 유형이 화면 편집 소프트웨어에 정의된 디스플레이 장치 유형과 동일한지 확인해야 합니다.

- 2개 이상의 USB 케이블을 컴퓨터에 연결할 수 없습니다.

프로젝트를 전송하려면:

1. USB 케이블로 PC와 디스플레이 장치를 연결합니다.

2. 디스플레이 장치를 켭니다.

   (SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때)

   프로그램 메뉴에서 [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)]을 클릭합니다.

   (IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우)

   프로그램 메뉴에서 [BLUE Runtime]을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 [관리자 권한으로 실행]을 선택합니다.

   메모: [관리자 권한으로 실행]을 선택할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

3. 컴퓨터에서 화면 편집 소프트웨어를 시작하고 전송하려는(컴퓨터와 디스플레이 장치 간) 프로젝트를 엽니다.

4. 프로젝트 익스플로러에서 [시스템 아키텍처]로 이동한 후 [Target01]을 클릭합니다.

5. 속성 창에서 [펑션] 탭 ➞ [기본] 탭으로 이동해서 [전송 방법]에 있는 [종류]이 [USB 케이블]인지 확인합니다.

6. [보안 설정]에서 [유효]을 선택하고 [보안 레벨] 필드에서 전송 작업을 수행하는 데 필요한 보안 수준을 설정합니다.

메모:

- [보안 설정]에서 [사용 안 함]을 선택하면 프로젝트 파일이 사용자 인증 없이 전송됩니다.
- [설정] 속성 창에 [유효]이 선택되어 있지 않으면 인증 없이 프로젝트 파일이 전송됩니다.
  ([설정] 속성 창을 열려면 프로젝트 익스플로러 창에서 [보안]로 이동해서 [설정]를 클릭하십시오.)
- [보안 레벨]을 충족하는 사용자 그룹이나 사용자가 없으면 프로젝트 파일을 전송할 수 없습니다. 사용자 그룹과 사용자 만들기는 다음을 참조하십시오.
  디자인 단계 (보안)

7. 애플리케이션 도구 모음에서 아이콘 을 클릭합니다.

   메모: 라이센스가 없는 제품인 경우 아이콘 이 회색으로 표시되며 프로젝트를 전송할 수 없습니다.

8. 다운로드 관리자 대화 상자에 상태가 표시됩니다.
   [사용자명]과 [비밀번호]를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 필요한 보안 수준을 충족하는 사용자의 사용자 이름과 암호를 입력하고 [확인]을 클릭합니다.

   메모:

   - 다운로드 관리자 대화 상자가 화면에 표시되기 전에 유효성 검사 및 파일 생성 진행률을 보여 주는 대화 상자가 표시됩니다. 프로젝트의 크기에 따라 다운로드 관리자 대화 상자가 화면에 표시되기까지 시간이 다소 걸릴 수도 있습니다.
   - 다운로드 관리자 대화 상자에는 사용자 정보, 이더넷 설정, 로컬 저장소, 알람, 로깅, 작업 로그의 설정에 따라 런타임 데이터 유지 및 덮어쓰기/지우기 옵션이 표시됩니다.
     자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
     전송 후 런타임 데이터 유지

9. 전송이 완료되면 다운로드 관리자 대화 상자를 닫습니다.

프로젝트가 성공적으로 전송되고 나면 디스플레이 장치가 다시 시작되고 전송된 프로젝트를 실행합니다.

메모: 버전 3.0 이하 시스템이 있는 GP-4100 시리즈 장치로 전송할 때는 전송이 완료되었음을 나타내는 메시지 상자가 표시된 후 몇 분이 지나도 GP-4100 시리즈 장치가 다시 시작되지 않을 수도 있습니다.

전송 작업이 완료된 후 전원 케이블을 뽑았다가 다시 끼우면 GP-4100 시리즈 장치를 다시 시작할 수 있습니다.