# 대상 및 장치 연결

이 섹션에서는 디스플레이 장치가 외부 장치와 통신할 수 있도록 구성하는 단계를 설명합니다.

메모:

- 표시기는 프로젝트에 하나만 추가할 수 있습니다.

- 사용 가능한 드라이버 수는 모델에 따라 다릅니다.
  모델에 대한 정보에 대해서는 지원되는 모델/기능을 참조하십시오.

- 사용 가능한 외부 장치의 수는 드라이버에 따라 다릅니다. 장치/PLC 연결 설명서

- 각 COM 포트마다 다른 드라이버를 할당할 수 있습니다. 또한 하나의 드라이버를 모든 COM 포트에 할당할 수 있습니다.

- 대상을 SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), SP5000 시리즈 Power Box에서 다른 디스플레이 장치로 변경하면 추가 포트를 사용할 수 없습니다.

1. 프로젝트 탐색기 창에서 [시스템 아키텍처] → [Target01]로 이동하여 [드라이버]를 클릭합니다.

2. 프로젝트 익스플로러 창 툴바에서 [드라이버] 를 클릭합니다.
   → 드라이버 추가 창이 열립니다.

3. 원하는 드라이버를 선택하고 [OK] 를 클릭합니다.

메모: [Target01]을 클릭하면 추가된 드라이버가 시스템 아키텍처 편집기에 표시됩니다.

4. 처음에는 하나의 외부 장치가 추가됩니다. 여러 외부 장치를 단일 드라이버에 연결하려면 시스템 아키텍처 편집기 도구 모음에서 [장비]를 클릭하고 외부 장치를 추가합니다.

5. 프로젝트 익스플로러 창에서 드라이버 및 기기를 추가한 후 [시스템 아키텍처] 로 이동하여 [드라이버] 를 클릭합니다.

6. 시스템 아키텍처 편집기에서 각 드라이버의 [표시기 인터페이스]를 선택합니다.

메모:

- 장치/PLC 연결 매뉴얼의 통신 설정을 참조하여 그에 맞게 설정하십시오.

- 디스플레이 장치와 외부 장치 간에 포트 프로토콜이나 통신 방법이 일치하지 않으면 연결할 수 없습니다.

- 표시기와 외부 장치의 포트 명명 규칙은 연결 호환성과 관계가 없습니다. 표시기 COM1을 장치 COM2에 연결할 수 있습니다.

7. 속성 창에서 [기본] 탭으로 이동하여 드라이버의 속성을 구성합니다.

메모: 장치/PLC 연결 설명서의 통신 설정을 참조하여 필요에 따라 설정을 구성하십시오.

8. 시스템 아키텍처 편집기에서 드라이버 트리를 확장하고 각 장치를 선택한 다음 속성 창에서 해당 속성을 구성합니다.

메모: 장치/PLC 연결 설명서의 통신 설정을 참조하여 필요에 따라 설정을 구성하십시오.

9. 여러 드라이버와 장치를 추가하려면 4단계를 반복합니다.