# EcoStruxure Augmented Operator Advisor 구성

이 섹션에서는 EcoStruxure Augmented Operator Advisor 설정을 구성하는 단계에 대해 설명합니다.

메모:

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor 를 지원하는 모델에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

  지원되는 모델/기능.

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오.

  설명서 | 링크
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor 빠른 시작 가이드 | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor 관리자 사용자 설명서 | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor 앱 사용자 설명서 | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  EcoStruxure Augmented Operator Advisor 빌더 사용자 설명서 | EN, FR, DE, ES, IT, CN

  DE (독일어), EN (영어), FR (프랑스어), IT (이탈리아어), ES (스페인어), CN (중국어)

1. 프로젝트 익스플로러 창에서 [시스템 아키텍처] 로 이동하여 [드라이버] 를 클릭합니다.

2. 프로젝트 익스플로러 창 툴바에서 [드라이버] 를 클릭합니다.
   → 드라이버 추가 창이 열립니다.

3. [제조사] 목록에서 [Schneider Electric] 을 선택한 다음 [드라이버] 에서 [EcoStruxure Augmented Operator Advisor] 를 선택하고 [OK] 를 클릭합니다.

4. 속성 창에서 [기본] 탭으로 이동하여 드라이버의 [Timeout(sec)] 설정을 구성합니다.

5. 시스템 아키텍처 문서 보기에서 기기를 클릭합니다. (EcoStruxureAugmentedOperatorAdvisorEquipment1)

6. 속성 창에서 [기본] 탭으로 이동하여 기기의 포트 번호 및 IP 주소를 구성합니다.