# 런타임 종료 및 재부팅 수행

- 종료
- 재부팅

## 종료

종료 시 아래의 동작이 실행됩니다.

- 스크립트가 [Stop] 런타임 애플리케이션 트리거로 설정되면 지정된 작업이 실행됩니다.
- 외부 장치와의 통신이 중지됩니다.
- 런타임 애플리케이션이 종료됩니다.
- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈 또는 PC/AT 이외의 모델을 사용하는 경우 디스플레이 장치가 종료됩니다.

메모: SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈 또는 PC/AT 이외의 모델을 사용할 때, 디스플레이 장치가 종료된 후 전원을 켜려면 전원 케이블을 분리하고 다시 연결합니다.

런타임을 종료하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 하드웨어 설정 화면을 열고 [Shutdown] 버튼을 터치합니다.

- 스크립트를 실행합니다 (런타임 애플리케이션의 [Shutdown] 작업).
  (예)

- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)와 IPC 시리즈, PC/AT의 경우 런타임 응용 프로그램의 오른쪽 상단에 있는 [x]를 클릭합니다.

## 재부팅

재부팅 시 아래의 동작이 실행됩니다.

- 스크립트가 [Stop] 런타임 애플리케이션 트리거로 설정되면 지정된 작업이 실행됩니다.
- 외부 장치와의 통신이 중지됩니다.
- 런타임 애플리케이션이 종료되고 다시 시작됩니다.

런타임을 다시 시작하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 하드웨어 설정 화면을 열고 [Reboot] 버튼을 터치합니다.

- 스크립트를 실행합니다(런타임 애플리케이션의 [Reboot] 작업).

(예)