# 트렌드 그래프에 채널 표시 또는 숨기기

각 채널에 대한 트렌드 그래프를 표시/숨기기할 수 있습니다.

점검을 위해 하나의 그래프에 많은 채널을 모두 표시할 필요는 없습니다. 이것은 여러 선 그래프에 특정 선을 분리하거나 비교하려고 할 때 유용합니다.

## 동작 예제

메모: 데이터 로깅 설정을 구성하려면 일정한 간격으로 데이터 로깅을 참조하십시오.

## 워크플로우 설정

1. 변수 추가
2. 파트 설정
3. 스크립트 설정

## 변수 추가

### 프로젝트 탐색기: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류] | [소스] | [디바이스 어드레스] | [초기 값]
Var1 | [INT] | Schneider Modbus Serial Equipment | 400005 | -
Var2 | [INT] | 400030 | -
Var3 | [INT] | 400031 | -
Var4 | [BOOL] | (Any) | (Any) |
Var5 | [BOOL] |
Var6 | [BOOL] |

## 파트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 오브젝트를 [도구 모음] 에서 화면으로 드래그 & 드롭합니다.

#### 트렌드 그래프 (이름: TrendGraph1) 속성: A-1

탭 | 하위 탭 | 속성 | 값
[펑션] | [기본] | [그룹명] | [로깅 그룹1]
[채널] | 3
[채널 1] | [변수] | [변수] [이름]: Var1
[표시 범위 설정 사용] |
[가시] | [변수] [이름]: Var4
[표시 형식] | [선]
[표시] | [없음]
[채널 2] | [변수] | [변수] [이름]: Var2
[표시 범위 설정 사용] |
[가시] | [변수] [이름]: Var5
[표시 형식] | [선]
[표시] | [없음]
[채널 3] | [변수] | [변수] [이름]: Var3
[표시 범위 설정 사용] |
[가시] | [변수] [이름]: Var6
[표시 형식] | [선]
[표시] | [없음]
[표시 모드] | [전체]
[그래프 종류] | [팬 레코더:]
[최소 표시 범위] | 0
[최대 표시 범위] | 1000
[간격] | 1
[단위] | 최소
[세부 정보] | [커서 표시] |
[커서 라벨 표시] |

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch1) 속성: B-1

기본값

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch2) 속성: B-2

기본값

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch3) 속성: B-3

기본값

## 스크립트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [Screen1]

오브젝트에 대해 다음 스크립트를 설정합니다.

[도구 모음] 에서 스크립트를 스크립트 편집기로 드래그 & 드롭합니다.

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch1) 스크립트: B-1

##### 채널 0

###

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch2) 스크립트: B-2

##### 채널 1

###

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch3) 스크립트: B-3

##### 채널 2

범례 | 블록
1 | [트리거] ➞ [터치] ➞ [터치]
2 | [작업] ➞ [값 변경] ➞ [BOOL값 변경]
3 | [값] ➞ [변수]
4 | [값] ➞ [화면 오브젝트]